Однофазный счетчик активной электроэнергии типа СИСТЕМА ОЕ-009 NFH, Однофазний лічильник активної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-009 NFH, Однофазный многофункциональный счетчик электроэнергии, адаптированный для работы в системах АСКОЭ типа СИСТЕМА ОЕ-009 VATKY, Однофазний багатофункціональний лічильник електроенергії, адаптований для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-009 VATKY, Трехфазный счетчик активной электроэнергии типа СИСТЕМА ОЕ-008 NFH, Трифазний лічильник активної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-008 NFH, Трехфазный многофункциональный счетчик электроэнергии, адаптированный для работы в системах АСКОЭ типа СИСТЕМА ОЕ-008 ARTIK, Трифазний багатофункціональний лічильник електроенергії, адаптований для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-008 ARTIK,
приборы учета электроэнергии харьков, Купить Счетчик Энергия в Харькове от ., приборы учета электроэнергии купить, приборы учета электричества купить, приборы учета электричества продать, приборы учета , приборы учета дeшeво купить, приборы учета инструкция, Счетчики электроэнергии, счетчики , счетчики электроэнергии Харьков Система Энергия,  счетчики трехфазные, счетчики  электрической энергии, электро счетчик, электронный счетчик, эл счетчик, счётчики  учёта электроэнергии,счетчики электричества, счетчик характеристики
гия,прилади обліку харків, прилади обліку електроенегрії Система Енергія харків, прилади обліку лектроенергії купити, прилади обліку купити,  прилади обліку газа продати, прилади обліку , прилади обліку дeшeво  купити, прилади обліку інструкція, Счетчики электроэнергии, счетчики СТ,  лічильники електроенергії Харків

Ексклюзивні лічильники електроенергії з відключенням навантаження:

Лічильники електроенергії, вироблені компанією «ПРОМСНАБІНВЕСТ», можуть бути оснащені додатковою опцією у вигляді відключення навантаження при перевищенні заявленої потужності споживання і при впливі на їх роботу зовнішніх факторів: магнітного поля, електромагнітного поля, радіочастотного електромагнітного випромінювання і випромінювання наведеного електростатичними розрядами.

Багатофункціональні лічильники типів Система ОЕ-009, Система ОЕ-008 дозволяють зберігати в пам'яті (журналі подій) до 30 фактів подібних несанкціонованих впливів із зазначенням їх дати і часу.

Эксклюзивные счетчики электроэнергии с отключением нагрузки:

Счетчики электроэнергии, производимые компанией «Промснабинвест», могут быть оснащены дополнительной опцией в виде отключения нагрузки при превышении заявленной мощности потребления и при воздействии на их работу внешних факторов: магнитного поля, электромагнитного поля, радиочастотного электромагнитного излучения и излучения наведенного электростатическими разрядами. 

Многофункциональные счетчики типов Система ОЕ-009, Система ОЕ-008 позволяют хранить в памяти (журнале событий) до 30 фактов подобных несанкционированных воздействий с указанием их даты и времени.

прилади обліку електроенергії харків, Купити Лічильник Енергія в Харкові від., прилади обліку електроенергії купити, прилади обліку електрики купити, прилади обліку електрики продати, прилади обліку, Однофазний лічильник активної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-009 NFH, однофазні лічильник актівної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ- 009 NFH, однофазний багатофункціональний лічильник електроенергії, адаптований для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-009 VATKY, однофазні багатофункціональній лічильник електроенергії, адаптованості для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-009 VATKY, Трифазний лічильник активної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-008 NFH, Тріфазній лічильник актівної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-008 NFH, Трифазний багатофункціональний лічильник електроенергії, адаптований для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-008 ARTIK, Тріфазній багатофункціональній лічильник електроенергії, адаптованості для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-008 ARTIK, прилади обліку дeшeво купити, прилади обліку інструкція, Лічильники електроенергії, лічильники, лічильники електроенергії Харків Система Нерген, прилади обліку харків, прилади обліку електроенегрії Система Енергія харків, прилади обліку лектроенергії купити, прилади обліку купити, прилади обліку газу продати, прилади обліку, прилади обліку дeшeво купити, прилади обліку інструкція, Лічильники електроенергії, лічильники СТ, лічильники електроенергії Харків лічильники трифазні , лічильники електричної енергії, електро лічильник, електронний лічильник, ел лічильник, лічильники обліку електроенергії, лічильники електрики, лічильник характеристики, Прилади обліку електроенергії завод До омунар Харків, лічильник електроенергії ціна Харків, електролічильники, лічильники електроенергії СТ, лічильники трифазні електричної, електронний електроенергії, обліку опис виробництва Україна, електролічильники Егнергія Система, Україна, ціни, пропозицію, каталог, розмістити, додати, товари, послуги, пошук, Електролічильники Комунар продаж, пошук, постачальником та магазини, ціни в Україні, Описано лічильники електроенергії серії, однофазний лічильник активної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-009 NFH, однофазні лічильник актівної елект роенергії типу СИСТЕМА ОЕ-009 NFH, Однофазний багатофункціональний лічильник електроенергії, адаптований для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-009 VATKY, однофазні багатофункціональній лічильник електроенергії, адаптованості для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-009 VATKY, Трифазний лічильник активної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-008 NFH, Тріфазній лічильник актівної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-008 NFH, Трифазний багатофункціональний лічильник електроенергії, адаптований для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-008 ARTIK, Тріфазній баг тофункціональній лічильник електроенергії, адаптованості для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-008 ARTIK ,. Характеристики, електролічильники Комунар. Продаж, пошук, постачальники та магазини, кращі ціни в Україні, в Харкові, у Харковісертіфікати, ціни, Лічильник електроенергії СТ-ЕАО5Д1 (англ .: st-ea05d1) Виробник Система Енергія місто Харків Трифазний, електронний електролічильник. Опис, сертифікати, ціна ,, електролічильники лічильники електроенергії Д ціни, лічильник однофазний, електричний лічильник, лічильник електроенергії трифазний, трифазний лічильник, електричний лічильник, лічильник електроенергії трифазний, трифазний лічильник, дешево, дешевше всіх, лучшач ціна лічильник однофазний, Ми пропонуємо широкий вибір вітчизняних електричних лічильників Харківського заводу КОММУНАРСЧЕТМАШ, Продукція промислового і побутового призначення зварювальне обладнання, лічильники електроенергії, лічильники води, Прилади учё а електроенергії завод Енергія Харків, купити лічильник лектічної ЕНЕРГІЇ, купити лічильник гарячої, купити лічильник Лічильники Система Енергія, лічильники електроенергії, лічильники СТ, лічильники електроенергії, лічильники тріфазні, лічильники електричної енергії, електро лічильник, електронний лічильник, їв лічильник, лічильники обліку електроенергії, лічильники електрики, лічильник характеристики, Прилади обліку електроенергії завод Енергія Харків, лічильник електроенергії ціна, Електролічильники, лічильники електроене ргії СТ лічильники тріфазні електрічної електро електрон ний їв ЕНЕРГІЇ обліку описание виробництва Україна, Електролічильники Система, Україна, ціни, пропозіцію, каталог, розмістіті, Додати, товари, послуги, пошук, Електролічильники Енергія, Лічильник електроенергії 009 NFH, Лічильник електроенергії 008 NFH, Лічильник електроенергії 008 NFH VATKY, Лічильник електроенергії 008 NFH ARTIK, Лічильники електричної енергії електронні однофазні 009, Лічильники електричної енергії електронні однофазні, лічильники електроенергії, лічильники СТ, лічильники електро нергії, лічильники тріфазні, лічильники електричної енергії, електро лічильник, електронний лічильник, їв лічильник, лічильники обліку електроенергії, лічильники електрики, лічильники енергія купити харків
АСКОЕ-побут Назад

ТОВ «ПРОМСНАБІНВЕСТ» пропонує Вашій компанії впровадити сучасну автоматизовану систему комерційного обліку електроенергії для побутових споживачів (АСКОЕ-побут).

При впровадженні АСКОЕ-побут для Вашої компанії, будуть вирішені ряд питань, а саме:

ведення надійного і достовірного обліку споживання електроенергії як по окремим споживачам (побудинковий, поквартирний облік), так і по всій керуючої компанії з мінімізацією впливу «людського фактора», в тому числі боротьба з розкраданням електроенергії;

контроль споживання електроенергії в режимі реального часу, в тому числі моніторинг аварійних ситуацій на основі оперативних даних автоматизованого обліку, планування і розподіл енергопостачання в масштабах міста / селища;

побудова єдиного інформаційного поля в масштабах енергосистеми міста / селища, яке об'єднує і узагальнює інформацію про споживання енергії, відображає історію та поточний стан фактичних і розрахункових економічних показників;

забезпечення доступу до необхідної інформації всім зацікавленим споживачам, із забезпеченням необхідного рівня інформаційної безпеки.

Як показує світова практика, енергопостачальні компанії проявляють підвищений інтерес до впровадження систем АСКОЕ-побут, це обумовлено наступними факторами:

зниження загальних експлуатаційних витрат при організації розрахунків із споживачами електроенергії;

ефективне і своєчасне запобігання заборгованості з оплати;

відсутність втрат, пов'язаних з відключенням і підключенням конкретного абонента;

простота зміни тарифного плану;

можливість непрямого регулювання підключеної потужності використовуючи відповідну тарифну систему;

виявлення та запобігання розкраданню електроенергії, за допомогою механізму двонаправленого потоку інформації про енергоспоживання кожним абонентом;

створення і автоматичне оновлення бази даних абонентів в системі.

ТОВ «ПРОМСНАБІНВЕСТ» пропонує комплексний пакет продукції для впровадження системи АСКОЕ-побут для потреб Вашої кампанії, який складається з:

багатофункціональних приладів обліку електроенергії з функцією передачі даних;

пристрою збору і передачі даних.

 

Функціональні можливості однофазного і трифазного лічильників адаптованих для роботи в системах АСКОЕ:

реле управління навантаженням;

контроль відкриття кожуха;

інтерфейс RS-485;

інфрачервоний порт (ІЧ-порт). Вихід ІК-порту доступний на лицьовій частині корпусу;

є можливість для підключення передавального модуля різних конфігурацій;

внутрішній годинник реального часу. Додатково відображаються: час: години, хвилини, секунди; дата: день, місяць, рік;

в лічильнику є внутрішня батарея для роботи внутрішнього годинника реального часу за відсутності зовнішнього живлення;

є перевірочні висновки для повірки лічильника по електроенергії і для калібрування та повірки внутрішнього годинника лічильника;

кількість реалізованих тарифів - від одного до чотирьох. Мінімальна тривалість одного тарифу - 10 хвилин. Максимальна кількість переходів з одного тарифу на інший протягом одного дня складає 64 переходу. Передбачена можливість введення інформації про святкові дні і вихідні дні. Для цих дат і днів передбачена можливість програмування окремих правил зміни тарифів. Передбачена можливість введення інформації про час переходу на літній / зимовий час. Для цих випадків передбачена можливість програмування окремих правил зміни тарифів;

передбачена можливість зміни тарифного розкладу, яка проводиться без порушення пломби поверителя. Для зміни розкладу лічильники повинні бути підключені до комп'ютера за допомогою адаптера RS-485 / USB або через АСКОЕ;

кола напруги і струму лічильників мають захист від перенапруг по напрузі і по струму;

корпусу лічильників забезпечує захист від пилу і вологості по IP54;

у лічильників є внутрішній журнал подій;

забезпечена можливість обміну інформацією з зовнішніми пристроями обробки даних і з персональними комп'ютерами за допомогою інтерфейсів;

забезпечена можливість передачі значень всіх параметрів, призначених для обліку, фіксації та вимірювань (з нормованою і ненормованої похибкою), за допомогою інтерфейсів;

забезпечена перевірка всіх параметрів, призначених для вимірювання з нормованою похибкою, обліку та розрахунку, за допомогою інтерфейсів;

можливість обнулення всіх енергетичних параметрів;

Можна визначати й збереження серійного номера лічильників і виведення його на дисплей;

Можна визначати й збереження ідентифікаційного номера лічильників і виведення його на дисплей;

можливість введення поточної дати і виведення її на дисплей;

можливість введення поточного часу і виведення його на дисплей;

можливість введення параметрів, які відповідають за режими роботи лічильників, таких як режим відображення на дисплеї, режим перегляду інформації на дисплеї та інше;

лічильники проводять внутрішню діагностику і виводить інформацію на дисплей про помилки і збої в роботі.

АСКУЭ-быт Назад

ООО «Промснабинвест» предлагает Вашей компании внедрить современную автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии для бытовых потребителей (АСКУЭ-быт).

При внедрении АСКУЭ-быт для Вашей компании, будут решены ряд вопросов, а именно:

ведение надежного и достоверного учета потребления электроэнергии как по отдельным потребителям (подомовой, поквартирный учет), так и по всей управляющей компании с минимизацией воздействия «человеческого фактора», в том числе борьба с хищением электроэнергии;

контроль потребления электроэнергии в режиме реального времени, в том числе мониторинг аварийных ситуаций на основе оперативных данных автоматизированного учета, планирование и распределение энергоснабжения в масштабах города/поселка;

построение единого информационного поля в масштабах энергосистемы города/поселка, которое объединяет и обобщает информацию об энергопотреблении, отображает историю и текущее состояние фактических и расчетных экономических показателей;

обеспечение доступа к необходимой информации всем заинтересованным потребителям, с обеспечением необходимого уровня информационной безопасности.

Как показывает мировая практика, энергоснабжающие компании проявляют повышенный интерес к внедрению систем АСКУЭ-быт, это обусловлено следующими факторами:

снижение общих эксплуатационных затрат при организации расчетов с потребителями электроэнергии;

эффективное и своевременное предотвращение задолженности по оплате;

отсутствие потерь, связанных с отключением и подключением конкретного абонента;

простота смены тарифного плана;

возможность непрямого регулирования подключенной мощности используя соответствующую тарифную систему;

выявление и предотвращение хищения электроэнергии, с помощью механизма двунаправленного потока информации об энергопотреблении каждым абонентом;

создание и автоматическое обновление базы данных абонентов в системе.

ООО «Промснабинвест» предлагает комплексный пакет продукции для внедрения системы АСКУЭ-быт для нужд Вашей кампании, который состоит из:

многофункциональных приборов учета электроэнергии с функцией передачи данных;

устройства сбора и передачи данных.

Функциональные возможности однофазного и трехфазного счетчиков адаптированных для работы в системах АСКОЭ:

реле управления нагрузкой;

контроль открытия кожуха;

интерфейс RS-485;

инфракрасный порт (ИК-порт). Выход ИК-порта доступен на лицевой части корпуса;

имеется возможность для подключения передающего модуля различных конфигураций;

внутренние часы реального времени. Дополнительно отображаются: время: часы, минуты, секунды; дата: день, месяц, год;

в счетчике имеется внутренняя батарея для работы внутренних часов реального времени при отсутствии внешнего питания;

имеется поверочные выводы для поверки счетчика по электроэнергии и для калибровки и поверки внутренних часов счетчика;

количество реализованных тарифов – от одного до четырех. Минимальная продолжительность одного тарифа – 10 минут. Максимальное количество переходов с одного тарифа на другой на протяжении одного дня составляет 64 перехода. Предусмотрена возможность введения информации о праздничных днях и выходных днях. Для этих дат и дней предусмотрена возможность программирования отдельных правил изменения тарифов. Предусмотрена возможность введения информации о времени перехода на летнее/зимнее время. Для этих случаев предусмотрена возможность программирования отдельных правил изменения тарифов;

предусмотрена возможность изменения тарифного расписания, которая производится без нарушения пломбы поверителя. Для изменения расписания счетчики должны быть подключены к компьютеру с помощью адаптера RS-485/USB или через АСКОЭ;

цепи напряжения и тока счетчиков имеют защиту от перенапряжений по напряжению и по току;

корпуса счетчиков обеспечивает защиту от пыли и влажности по IP54;

у счетчиков имеется внутренний журнал событий;

обеспечена возможность обмена информации с внешними устройствами обработки данных и с персональными компьютерами с помощью интерфейсов; 

обеспечена возможность передачи значений всех параметров, предназначенных для учета, фиксации и измерений (с нормированной и ненормированной погрешностью), с помощью интерфейсов;

обеспечена поверка всех параметров, предназначенных для измерения с нормированной погрешностью, учета и расчета, с помощью интерфейсов;

возможность обнуления всех энергетических параметров;

возможность ввода и сохранения серийного номера счетчиков и вывода его на дисплей;

возможность ввода и сохранения идентификационного номера счетчиков и вывода его на дисплей;

возможность ввода текущей даты и вывода ее на дисплей;

возможность ввода текущего времени и вывода его на дисплей;

возможность ввода параметров, которые отвечают за режимы работы счетчиков, таких как режим отображения на дисплее, режим просмотра информации на дисплее и прочее;

счетчики проводят внутреннюю диагностику и выводит информацию на дисплей об ошибках и сбоях в работе.

ТОВ «ПРОМСНАБІНВЕСТ» пропонує Вашій компанії впровадити сучасну автоматизовану систему комерційного обліку електроенергії для побутових споживачів (АСКОЕ-побут).

При впровадженні АСКОЕ-побут для Вашої компанії, будуть вирішені ряд питань, а саме:

ведення надійного і достовірного обліку споживання електроенергії як по окремим споживачам (побудинковий, поквартирний облік), так і по всій керуючої компанії з мінімізацією впливу «людського фактора», в тому числі боротьба з розкраданням електроенергії;

контроль споживання електроенергії в режимі реального часу, в тому числі моніторинг аварійних ситуацій на основі оперативних даних автоматизованого обліку, планування і розподіл енергопостачання в масштабах міста / селища;

побудова єдиного інформаційного поля в масштабах енергосистеми міста / селища, яке об'єднує і узагальнює інформацію про споживання енергії, відображає історію та поточний стан фактичних і розрахункових економічних показників;

забезпечення доступу до необхідної інформації всім зацікавленим споживачам, із забезпеченням необхідного рівня інформаційної безпеки.

Як показує світова практика, енергопостачальні компанії проявляють підвищений інтерес до впровадження систем АСКОЕ-побут, це обумовлено наступними факторами:

зниження загальних експлуатаційних витрат при організації розрахунків із споживачами електроенергії;

ефективне і своєчасне запобігання заборгованості з оплати;

відсутність втрат, пов'язаних з відключенням і підключенням конкретного абонента;

простота зміни тарифного плану;

можливість непрямого регулювання підключеної потужності використовуючи відповідну тарифну систему;

виявлення та запобігання розкраданню електроенергії, за допомогою механізму двонаправленого потоку інформації про енергоспоживання кожним абонентом;

створення і автоматичне оновлення бази даних абонентів в системі.

ТОВ «ПРОМСНАБІНВЕСТ» пропонує комплексний пакет продукції для впровадження системи АСКОЕ-побут для потреб Вашої кампанії, який складається з:

багатофункціональних приладів обліку електроенергії з функцією передачі даних;

пристрою збору і передачі даних.

 

Функціональні можливості однофазного і трифазного лічильників адаптованих для роботи в системах АСКОЕ:

реле управління навантаженням;

контроль відкриття кожуха;

інтерфейс RS-485;

інфрачервоний порт (ІЧ-порт). Вихід ІК-порту доступний на лицьовій частині корпусу;

є можливість для підключення передавального модуля різних конфігурацій;

внутрішній годинник реального часу. Додатково відображаються: час: години, хвилини, секунди; дата: день, місяць, рік;

в лічильнику є внутрішня батарея для роботи внутрішнього годинника реального часу за відсутності зовнішнього живлення;

є перевірочні висновки для повірки лічильника по електроенергії і для калібрування та повірки внутрішнього годинника лічильника;

кількість реалізованих тарифів - від одного до чотирьох. Мінімальна тривалість одного тарифу - 10 хвилин. Максимальна кількість переходів з одного тарифу на інший протягом одного дня складає 64 переходу. Передбачена можливість введення інформації про святкові дні і вихідні дні. Для цих дат і днів передбачена можливість програмування окремих правил зміни тарифів. Передбачена можливість введення інформації про час переходу на літній / зимовий час. Для цих випадків передбачена можливість програмування окремих правил зміни тарифів;

передбачена можливість зміни тарифного розкладу, яка проводиться без порушення пломби поверителя. Для зміни розкладу лічильники повинні бути підключені до комп'ютера за допомогою адаптера RS-485 / USB або через АСКОЕ;

кола напруги і струму лічильників мають захист від перенапруг по напрузі і по струму;

корпусу лічильників забезпечує захист від пилу і вологості по IP54;

у лічильників є внутрішній журнал подій;

забезпечена можливість обміну інформацією з зовнішніми пристроями обробки даних і з персональними комп'ютерами за допомогою інтерфейсів;

забезпечена можливість передачі значень всіх параметрів, призначених для обліку, фіксації та вимірювань (з нормованою і ненормованої похибкою), за допомогою інтерфейсів;

забезпечена перевірка всіх параметрів, призначених для вимірювання з нормованою похибкою, обліку та розрахунку, за допомогою інтерфейсів;

можливість обнулення всіх енергетичних параметрів;

Можна визначати й збереження серійного номера лічильників і виведення його на дисплей;

Можна визначати й збереження ідентифікаційного номера лічильників і виведення його на дисплей;

можливість введення поточної дати і виведення її на дисплей;

можливість введення поточного часу і виведення його на дисплей;

можливість введення параметрів, які відповідають за режими роботи лічильників, таких як режим відображення на дисплеї, режим перегляду інформації на дисплеї та інше;

лічильники проводять внутрішню діагностику і виводить інформацію на дисплей про помилки і збої в роботі.
ООО «Промснабинвест» предлагает Вашей компании внедрить современную автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии для бытовых потребителей (АСКУЭ-быт).

При внедрении АСКУЭ-быт для Вашей компании, будут решены ряд вопросов, а именно:

ведение надежного и достоверного учета потребления электроэнергии как по отдельным потребителям (подомовой, поквартирный учет), так и по всей управляющей компании с минимизацией воздействия «человеческого фактора», в том числе борьба с хищением электроэнергии;

контроль потребления электроэнергии в режиме реального времени, в том числе мониторинг аварийных ситуаций на основе оперативных данных автоматизированного учета, планирование и распределение энергоснабжения в масштабах города/поселка;

построение единого информационного поля в масштабах энергосистемы города/поселка, которое объединяет и обобщает информацию об энергопотреблении, отображает историю и текущее состояние фактических и расчетных экономических показателей;

обеспечение доступа к необходимой информации всем заинтересованным потребителям, с обеспечением необходимого уровня информационной безопасности.

Как показывает мировая практика, энергоснабжающие компании проявляют повышенный интерес к внедрению систем АСКУЭ-быт, это обусловлено следующими факторами:

снижение общих эксплуатационных затрат при организации расчетов с потребителями электроэнергии;

эффективное и своевременное предотвращение задолженности по оплате;

отсутствие потерь, связанных с отключением и подключением конкретного абонента;

простота смены тарифного плана;

возможность непрямого регулирования подключенной мощности используя соответствующую тарифную систему;

выявление и предотвращение хищения электроэнергии, с помощью механизма двунаправленного потока информации об энергопотреблении каждым абонентом;

создание и автоматическое обновление базы данных абонентов в системе.

ООО «Промснабинвест» предлагает комплексный пакет продукции для внедрения системы АСКУЭ-быт для нужд Вашей кампании, который состоит из:

многофункциональных приборов учета электроэнергии с функцией передачи данных;

устройства сбора и передачи данных.

Функциональные возможности однофазного и трехфазного счетчиков адаптированных для работы в системах АСКОЭ:

реле управления нагрузкой;

контроль открытия кожуха;

интерфейс RS-485;

инфракрасный порт (ИК-порт). Выход ИК-порта доступен на лицевой части корпуса;

имеется возможность для подключения передающего модуля различных конфигураций;

внутренние часы реального времени. Дополнительно отображаются: время: часы, минуты, секунды; дата: день, месяц, год;

в счетчике имеется внутренняя батарея для работы внутренних часов реального времени при отсутствии внешнего питания;

имеется поверочные выводы для поверки счетчика по электроэнергии и для калибровки и поверки внутренних часов счетчика;

количество реализованных тарифов – от одного до четырех. Минимальная продолжительность одного тарифа – 10 минут. Максимальное количество переходов с одного тарифа на другой на протяжении одного дня составляет 64 перехода. Предусмотрена возможность введения информации о праздничных днях и выходных днях. Для этих дат и дней предусмотрена возможность программирования отдельных правил изменения тарифов. Предусмотрена возможность введения информации о времени перехода на летнее/зимнее время. Для этих случаев предусмотрена возможность программирования отдельных правил изменения тарифов;

предусмотрена возможность изменения тарифного расписания, которая производится без нарушения пломбы поверителя. Для изменения расписания счетчики должны быть подключены к компьютеру с помощью адаптера RS-485/USB или через АСКОЭ;

цепи напряжения и тока счетчиков имеют защиту от перенапряжений по напряжению и по току;

корпуса счетчиков обеспечивает защиту от пыли и влажности по IP54;

у счетчиков имеется внутренний журнал событий;

обеспечена возможность обмена информации с внешними устройствами обработки данных и с персональными компьютерами с помощью интерфейсов; 

обеспечена возможность передачи значений всех параметров, предназначенных для учета, фиксации и измерений (с нормированной и ненормированной погрешностью), с помощью интерфейсов;

обеспечена поверка всех параметров, предназначенных для измерения с нормированной погрешностью, учета и расчета, с помощью интерфейсов;

возможность обнуления всех энергетических параметров;

возможность ввода и сохранения серийного номера счетчиков и вывода его на дисплей;

возможность ввода и сохранения идентификационного номера счетчиков и вывода его на дисплей;

возможность ввода текущей даты и вывода ее на дисплей;

возможность ввода текущего времени и вывода его на дисплей;

возможность ввода параметров, которые отвечают за режимы работы счетчиков, таких как режим отображения на дисплее, режим просмотра информации на дисплее и прочее;

счетчики проводят внутреннюю диагностику и выводит информацию на дисплей об ошибках и сбоях в работе.

Про компанію Назад

Виробниче підприємство ТОВ «ПРОМСНАБІНВЕСТ» - одне з провідних українських підприємств з виробництва лічильників електроенергії.

Компанія ПромснабінвестКомпанія «ПРОМСНАБІНВЕСТ» заснована в 2006 році як профільне підприємство з виробництва приладів обліку електричної енергії. Підприємством вироблено і реалізовано споживачам (енергокомпаніям України) понад 2 мільйони лічильників електричної енергії (Харківобленерго, Київенерго, Дніпрообленерго, Миколаївобленерго, Хмельницькобленерго, Вінницяобленерго, Севастопольенерго і іншим споживачам). Компанія ПромснабінвестКомпанія має тривалі і надійні виробничі відносини з вищевказаними енергокомпаніями в частині удосконалень і модернізації існуючого парку продукції, результатом яких стало виробництво електролічильників, повністю відповідають усім вимогам обленерго. З усієї кількості приладів, що знаходяться в експлуатації, відсоток відмов складає менше 0,02%. Підприємство сертифіковане на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001: 2009, вся продукція відповідає останньому стандарту України для електролічильників ДСТУ ІЕС 61036: 2001. Виробнича лінія ТОВ «ПРОМСНАБІНВЕСТ» дозволяє виробляти понад мільйон приладів обліку в рік.

ТОВ "ПРОМСНАБІНВЕСТ" Починаючи з 2012 року ТОВ «ПРОМСНАБІНВЕСТ» розробило і впровадило у виробництво нову лінійку продукції - електролічильники з підвищеними захисними властивостями від впливу магнітного поля, електромагнітного поля і радіомагнітні радіочастотного випромінювання, з поліпшеними механічними і термостійкими характеристиками (корпус електролічильника повністю виконаний з прозорого полікарбонату, збільшено відстань від кришки корпусу до чутливих елементів). На поставлену продукцію компанії «ПРОМСНАБІНВЕСТ» поширюється міжповірочний інтервал до 16 років.

Завдяки скоординованого і зваженому технічному і економічному підходам, ТОВ «ПРОМСНАБІНВЕСТ» вдалося отримати сучасні високоякісні прилади, які не мають аналогів на Україні, за досить низькою ціною, в порівнянні з іншими виробниками подібної продукції.
О компании Назад

Производственное предприятие ООО «Промснабинвест» — одно из ведущих украинских предприятий по производству счетчиков электроэнергии.

Компания ПромснабинвестКомпания «Промснабинвест» основана в 2006 году как профильное предприятие по производству приборов учета электрической энергии. Предприятием произведено и реализовано потребителям (энергокомпаниям Украины) более 2 миллионов счетчиков электрической энергии (Харьковоблэнерго, Киевэнерго, Днепроблэнерго, Николаевоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Винницаоблэнерго, Севастопольэнерго и другим потребителям). Компания ПромснабинвестКомпания имеет длительные и надёжные производственные отношения с вышеуказанными энергокомпаниями в части усовершенствований и модернизации существующего парка продукции, результатом которых стало производство электросчетчиков, полностью отвечающих всем требованиям облэнерго. Из всего количества приборов, находящихся в эксплуатации, процент отказов составляет менее 0,02%. Предприятие сертифицировано на соответствие международному стандарту ISO 9001:2009, вся продукция соответствует последнему стандарту Украины для электросчетчиков ДСТУ ІЕС 61036:2001. Производственная линия ООО «Промснабинвест» позволяет производить более миллиона приборов учета в год.

ООО "Промснабинвест"Начиная с 2012 года ООО «Промснабинвест» разработало и внедрило в производство новую линейку продукции — электросчетчики с повышенными защитными свойствами от воздействия магнитного поля, электромагнитного поля и радиомагнитного радиочастотного излучения, с улучшенными механическими и термостойкими характеристиками (корпус электросчетчика полностью выполнен из прозрачного поликарбоната, увеличено расстояние от крышки корпуса до чувствительных элементов). На поставленную продукцию компании «Промснабинвест» распространяется межповерочный интервал до 16 лет.

Благодаря скоординированному и взвешенному техническому и экономическому подходам, ООО «Промснабинвест» удалось получить современные высококачественные приборы, которые не имеют аналогов на Украине, по достаточно низкой цене, по сравнению с остальными производителями подобной продукции.  
Лічильник призначений для обліку активної, реактивної електроенергії в прямому і зворотному напрямках в трифазних чотирипровідних мережах на об'єктах побуту та комунального господарства і передачі телеметричної інформації про спожиту електроенергію при використанні в системах АСКОЕ.

Лічильник призначений для роботи як в закритому приміщенні так і в шафі обліку зовнішньої установки. Граничний діапазон температур від -40 ° С до +55 ° С.

 

Основні характеристики і параметри трифазного лічильника:

 

Клас точності по активній ДСТУ IEC 62053-21 1;

Клас точності по реактивної ДСТУ IEC 62053-23 2;

Номінальна напруга змінного струму 3 * 230/400 В;

Номінальна сила струму 5 А;

Максимальна сила струму 100 А;

Номінальна частота мережі 50 Гц;

Постійна лічильника 1000 імп / кВт * год;

Величина струму запуску не більше 0,02 А;

Встановлений робочий діапазон напруг 3 * 207 - 253/360 - 440 В;

Розширений робочий діапазон напруг 3 * 184 - 265/320 - 460 В;

Граничний робочий діапазон напруг 3 * 110 - 265/140 - 460 В;

Маса лічильника не більше 3,5 кг;

Лічильник має РКІ дисплей.

Термін служби резервного джерела живлення внутрішнього годинника - не менше 16 років.
	Счетчик предназначен для учета активной, реактивной электроэнергии в прямом и обратном направлениях в трехфазных четырехпроводных сетях на объектах быта и коммунального хозяйства и передачи телеметрической информации о потребленной электроэнергии при использовании в системах АСКОЭ.
Счетчик предназначен для работы как в закрытом помещении так и в шкафу учета внешней установки. Граничный диапазон температур от -40 °С до +55 °С.


 

Основные характеристики и параметры трехфазного счетчика:

 

	Класс точности по активной ДСТУ IEC 62053-21
	1;

	Класс точности по реактивной ДСТУ IEC 62053-23
	2;

	Номинальное напряжение переменного тока
	3*230/400 В;

	Номинальная сила тока
	5 А;

	Максимальная сила тока
	100 А;

	Номинальная частота сети
	50 Гц;

	Постоянная счетчика
	1000 имп/кВт*час;

	Величина тока запуска
	не более 0,02 А;

	Установленный рабочий диапазон напряжений
	3*207 – 253/360 – 440 В;

	Расширенный рабочий диапазон напряжений
	3*184 – 265/320 – 460 В;

	Граничный рабочий диапазон напряжений
	3*110 – 265/140 - 460 В;

	Масса счетчика
	не более 3,5 кг;

	Счетчик имеет ЖКИ дисплей.

	Срок службы резервного источника питания внутренних часов - не менее 16 лет.


Лічильник призначений для обліку активної електроенергії в трифазних чотирипровідних мережах на об'єктах промисловості, побуту, комунального господарства.

Лічильник призначений для роботи як в закритому приміщенні так і в шафі обліку зовнішньої установки. Граничний діапазон температур від -40 ° С до +55 ° С.

 

Основні характеристики і параметри трифазного лічильника:

 

Клас точності по ДСТУ IEC 62053-21 1;

Номінальна напруга змінного струму 3 * 230/400 В;

Номінальна сила струму 5 А;

Максимальна сила струму 100 (50) А;

 Номінальна частота мережі 50 Гц;

Постійна лічильника 400 імп / кВт * год;

Величина струму запуску не більше 0,02 А;

Встановлений робочий діапазон напруг 3 * 207 - 253/360 - 440 В;

Розширений робочий діапазон напруг 3 * 184 - 265/320 - 460 В;

Граничний робочий діапазон напруг 3 * 110 - 265/140 - 460 В;

Маса лічильника не більше 3,5 кг;

Лічильник має РКІ дисплей.

	Счетчик предназначен для учета активной электроэнергии в трехфазных четырехпроводных сетях на объектах промышленности, быта, коммунального хозяйства.
Счетчик предназначен для работы как в закрытом помещении так и в шкафу учета внешней установки. Граничный диапазон температур от -40 °С до +55 °С.


 

Основные характеристики и параметры трехфазного счетчика:

 

	Класс точности по ДСТУ IEC 62053-21
	1;

	Номинальное напряжение переменного тока
	3*230/400 В;

	Номинальная сила тока
	5 А;

	Максимальная сила тока
	100(50) А;

	 Номинальная частота сети
	50 Гц;

	Постоянная счетчика
	400 имп/кВт*час;

	Величина тока запуска
	не более 0,02 А;

	Установленный рабочий диапазон напряжений
	3*207 – 253/360 – 440 В;

	Расширенный рабочий диапазон напряжений
	3*184 – 265/320 – 460 В;

	Граничный рабочий диапазон напряжений
	3*110 – 265/140 - 460 В;

	Масса счетчика
	не более 3,5 кг;

	Счетчик имеет ЖКИ дисплей.


Лічильник призначений для обліку спожитої електроенергії в однофазних двох-провідних мережах на об'єктах побуту та комунального господарства.

Лічильник призначений для роботи як в закритому приміщенні так і в шафі обліку зовнішньої установки. Граничний діапазон температур від -40 ° С до +55 ° С.

 

Основні характеристики і параметри однофазного лічильника:

 

Клас точності по ДСТУ IEC 62053-21 1;

Номінальна напруга змінного струму 230 В;

Номінальна сила струму 5 А;

Максимальна сила струму 60 А;

Номінальна частота мережі 50 Гц;

Постійна лічильника 1600 імп / кВт * год;

Величина струму запуску, не більше 0,02 А;

Встановлений робочий діапазон напруг 207 В до 253 В;

Розширений робочий діапазон напруг 184 В до 265 В;

Граничний робочий діапазон напруг 110 В до 265 В;

Маса лічильника не більше 1,0 кг;

Лічильник має РКІ дисплей.

	Счетчик предназначен для учета потребленной электроэнергии в однофазных двух-проводных сетях на объектах быта и коммунального хозяйства. 

Счетчик предназначен для работы как в закрытом помещении так и в шкафу учета внешней установки. Граничный диапазон температур от -40 °С до +55 °С.


 

Основные характеристики и параметры однофазного счетчика:

 

	Класс точности по ДСТУ IEC 62053-21
	1;

	Номинальное напряжение переменного тока
	230 В;

	Номинальная сила тока
	5 А;

	Максимальная сила тока
	60 А;

	Номинальная частота сети 
	50 Гц;

	Постоянная счетчика
	1600 имп/кВт*час;

	Величина тока запуска, не более
	0,02 А;

	Установленный рабочий диапазон напряжений
	207 В до 253 В;

	Расширенный рабочий диапазон напряжений
	184 В до 265 В;

	Граничный рабочий диапазон напряжений
	110 В до 265 В;

	Масса счетчика
	не более 1,0 кг;

	Счетчик имеет ЖКИ дисплей.


Лічильник призначений для обліку спожитої електроенергії в прямому і зворотному напрямках в однофазних двох-провідних мережах на об'єктах побуту та комунального господарства і передачі телеметричної інформації про спожиту електроенергію при використанні в системах АСКОЕ.

Лічильник призначений для роботи як в закритому приміщенні так і в шафі обліку зовнішньої установки. Граничний діапазон температур від -40 ° С до +55 ° С.

 

Основні характеристики і параметри однофазного лічильника:

 

Клас точності по ДСТУ IEC 62053-21 1;

Номінальна напруга змінного струму 230 В;

Номінальна сила струму 5 А;

Максимальна сила струму 60 А;

Номінальна частота мережі 50 Гц;

Постійна лічильника 3200 імп / кВт * год;

Величина струму запуску не більше 0,02 А;

Встановлений робочий діапазон напруг від 207 В до 253 В;

Розширений робочий діапазон напруг від 184 В до 265 В;

Граничний робочий діапазон напруг U від 110 В до 265 В;

Можливість багатотарифного обліку;

 Маса лічильника не більше 1,5 кг;

Лічильник має РКІ дисплей.

Термін служби резервного джерела живлення внутрішнього годинника - не менше 16 років.

	Счетчик предназначен для учета потребленной электроэнергии в прямом и обратном направлениях в однофазных двух-проводных сетях на объектах быта и коммунального хозяйства и передачи телеметрической информации о потребленной электроэнергии при использовании в системах АСКОЭ.
Счетчик предназначен для работы как в закрытом помещении так и в шкафу учета внешней установки. Граничный диапазон температур от -40 °С до +55 °С.


 

Основные характеристики и параметры однофазного счетчика:

 

	Класс точности по ДСТУ IEC 62053-21
	1;

	Номинальное напряжение переменного тока
	230 В;

	Номинальная сила тока
	5 А;

	Максимальная сила тока
	60 А;

	Номинальная частота сети
	50 Гц;

	Постоянная счетчика
	3200 имп/кВт*час;

	Величина тока запуска
	не более 0,02 А;

	Установленный рабочий диапазон напряжений
	от 207 В до 253 В;

	Расширенный рабочий диапазон напряжений
	от 184 В до 265 В;

	Граничный рабочий диапазон напряжений
	U от 110 В до 265 В;

	Возможность многотарифного учета;
	

	 Масса счетчика
	не более 1,5 кг;

	Счетчик имеет ЖКИ дисплей.

	Срок службы резервного источника питания внутренних часов - не менее 16 лет.


 

Счетчики электроэнергии, счетчики СО и СТ, лічильники електроенергії Харків, приборы учета электроэнергии харьков, Купить Счетчик Энергия в Харькове от ., приборы учета электроэнергии купить, приборы учета электричества купить, приборы учета электричества продать, приборы учета ,Однофазный счетчик активной электроэнергии типа СИСТЕМА ОЕ-009 NFH, Однофазний лічильник активної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-009 NFH, Однофазный многофункциональный счетчик электроэнергии, адаптированный для работы в системах АСКОЭ типа СИСТЕМА ОЕ-009 VATKY, Однофазний багатофункціональний лічильник електроенергії, адаптований для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-009 VATKY, Трехфазный счетчик активной электроэнергии типа СИСТЕМА ОЕ-008 NFH, Трифазний лічильник активної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-008 NFH, Трехфазный многофункциональный счетчик электроэнергии, адаптированный для работы в системах АСКОЭ типа СИСТЕМА ОЕ-008 ARTIK, Трифазний багатофункціональний лічильник електроенергії, адаптований для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-008 ARTIK, приборы учета дeшeво купить, приборы учета инструкция, Счетчики электроэнергии, счетчики , счетчики электроэнергии Харьков Система Энергия,прилади обліку харків, прилади обліку електроенегрії Система Енергія харків, прилади обліку лектроенергії купити, прилади обліку купити,  прилади обліку газа продати, прилади обліку , прилади обліку дeшeво  купити, прилади обліку інструкція, Счетчики электроэнергии, счетчики СТ,  лічильники електроенергії Харків  счетчики трехфазные, счетчики  электрической энергии, электро счетчик, электронный счетчик, эл счетчик, счётчики  учёта электроэнергии,счетчики электричества, счетчик характеристики,Прилади  обліку електроенергії завод Комунар Харків,счетчик электроэнергии цена Харьков  ,Электросчетчики ,счетчики электроэнергии СТ ,  лічильники трехфазные электрической , электронный электроэнергии, учета  описание производства Украина,Электросчетчики Эгнергия Система, Украина, цены,  предложение, каталог, разместить, добавить, товары, услуги,  поиск,Електролічильники Комунар Продаж, пошук, постачальники та магазини, ціни  в Україні,Описаны счетчики электроэнергии серии ,Однофазный счетчик активной электроэнергии типа СИСТЕМА ОЕ-009 NFH, Однофазний лічильник активної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-009 NFH, Однофазный многофункциональный счетчик электроэнергии, адаптированный для работы в системах АСКОЭ типа СИСТЕМА ОЕ-009 VATKY, Однофазний багатофункціональний лічильник електроенергії, адаптований для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-009 VATKY, Трехфазный счетчик активной электроэнергии типа СИСТЕМА ОЕ-008 NFH, Трифазний лічильник активної електроенергії типу СИСТЕМА ОЕ-008 NFH, Трехфазный многофункциональный счетчик электроэнергии, адаптированный для работы в системах АСКОЭ типа СИСТЕМА ОЕ-008 ARTIK, Трифазний багатофункціональний лічильник електроенергії, адаптований для роботи в системах АСКОЕ типу СИСТЕМА ОЕ-008 ARTIK,. Характеристики, Электросчетчики Коммунар. Продажа, поиск,  поставщики и магазины,лучшие цены в Украине,в Харькове, у Харковісертификаты,  цены,Счетчик электроэнергии СТ-ЭАО5Д1 (англ.: st-ea05d1)Производитель Система Энергия город Харьков Трехфазный, электронный электросчетчик. Описание, сертификаты,  цена,,электросчетчики счетчики электроэнергии  Д цены, счетчик однофазный , электрический счетчик , счетчик  электроэнергии трехфазный , трехфазный счетчик , электрический счетчик, счетчик  электроэнергии трехфазный, трехфазный счетчик,дёшево, дешевле всех,лучшач цена  счетчик однофазный, Мы предлагаем широкий выбор отечественных электрических  счетчиков Харьковского завода КоммунарСчетМаш,Продукция промышленного и  бытового назначения сварочное оборудование, счетчики электроэнергии, счетчики  воды,Приборы учёта электроэнергии завод  Энергия Харьков, купити лічильник лектичної енергії,купити лічильник  гарячої,купити лічильник Лічильники Система Енергія, лічильники  електроенергії, лічильники СТ, лічильники електроенергії, лічильники трифазні,  лічильники електричної енергії, електро лічильник, електронний лічильник, ел  лічильник, лічильники обліку електроенергії, лічильники електрики, лічильник характеристики,  Прилади обліку електроенергії завод Енергія Харків , лічильник електроенергії  ціна, електролічильники , лічильники   електроенергії СТ лічильники трифазні електричної електро електрон ний ел  енергії обліку опис виробництва Україна, електролічильники Система, Україна,  ціни, пропозицію, каталог, розмістити, додати, товари, послуги, пошук,  Електролічильники Енергія,Счетчик электроэнергии 009 NFH, Лічильник  електроенергії 008 NFH,Счетчик электроэнергии 008 NFH VATKY ,Лічильник  електроенергії 008 NFH ARTIK ,Счетчики электрической энергии электронные однофазные 009, Лічильники електричної енергії електронні однофазні  , лічильники електроенергії, лічильники СТ,  лічильники електроенергії, лічильники трифазні, лічильники електричної енергії,  електро лічильник, електронний лічильник, ел лічильник, лічильники обліку  електроенергії, лічильники електрики,счетчики энергия купить  харьков,счетчики система харьков отзывы найкращі в Україні ціна, Single-phase active energy meter of the type OE-009 NFH SYSTEM, Single-phase active type power system OEF-009 NFH SYSTEM, Single-phase multifunctional electricity meter adapted for operation in ASKOE systems of the OE-009 VATKY SYSTEM, Single-phase bug-and-fly electrical power supply, adaptations for robotics in systems ASKOE type SYSTEM OE-009 VATKY, Three-phase active energy meter of the type OE-008 NFH SYSTEM, Three-phase active power supply system SYSTEM OE-008 NFH, Three-phase multifunctional AC Electrician adapted for operation in the ASKOE systems of the OE-008 ARTIK SYSTEM, Trifazny bahatofunctional electronic power supply, adaptations for robotics in the ASKOE system SYSTEM OE-008 ARTIK, Przemiennego licznik czynny typu systemach energetycznych OE 009 NFH przemienne lіchilnik aktivnoї elektroenergії typ systemu OE 009 NFH przemienne wielofunkcyjnego licznika energii, dostosowany do zastosowania w systemach typu ASKOE SYSTEM OE 009 VATKY przemienne bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany do robotami system typu ASKOE OE 009 VATKY, przeciwsobnych typu aktywnego systemu elektroenergetycznego OE 008 NFH, trójfazowy lіchilnik aktivnoї elektroenergії typu OE-008 System NFH, wielofazowe MF etchik mocy, przystosowane do użycia w systemach typu ASKOE SYSTEM OE 008 Artik, trójfazowego bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany dla systemów robotów typu systemu ASKOE OE 008 Artik, Alternând Contor SYSTEM tip de energie activă OE 009 NFH, alternând lіchilnik aktivnoї elektroenergії SYSTEM tip OE 009 NFH, alternând contor de energie multiple, adaptate pentru utilizare în sisteme de tip ASKOE SYSTEM OE 009 VATKY, alternând bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany pentru sisteme robot sISTEM tip ASKOE OE 009 VATKY, faze contor activ de tip sistem de energie electrică OE 008 NFH, trifazică lіchilnik aktivnoї elektroenergії tip OE-008 SYSTEM NFH, polifazate MF etchik de putere, adaptate pentru a fi utilizate în sistemele de tip SYSTEM ASKOE OE 008 Artik, trifazică bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany pentru sisteme robot de tip SYSTEM ASKOE OE 008 Artik, Váltakozó számláló aktív energia típusú rendszer OE 009 NFH, Váltakozó lіchilnik aktivnoї elektroenergії típusú rendszer OE 009 NFH, Váltakozó több energiát mérő, felhasználásra átalakított rendszerek ASKOE típusú rendszer OE 009 VATKY, Váltakozó bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany robot rendszerek rENDSZER ASKOE típusú OE 009 VATKY, counter-fázisú aktív elektromos rendszer típusa OE 008 NFH, trifázisos lіchilnik aktivnoї elektroenergії típusú OE-008 SYSTEM NFH, többfázisú MF etchik erő, ami alkalmazható rendszerek ASKOE SYSTEM típusú OE 008 Artik, háromfázisú bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany robot rendszerek ASKOE SYSTEM típusú OE 008 Artik, Striedavý counter aktívny typ energetického systému OE 009 NFH, striedajúci lіchilnik aktivnoї elektroenergії typ SYSTEM OE 009 NFH, striedajúci multifunkčný elektromer, prispôsobený na použitie v systémoch typu Asko SYSTÉMU OE 009 Vatka, striedajúci bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovaný pre robotické systémy SYSTEM typ ASKO OE 009 Vatka, protifáze aktívny Typ elektrizačnej sústavy OE 008 NFH, trojfázové lіchilnik aktivnoї elektroenergії typ OE-008 SYSTEM NFH, viacfázové MF etchik napájanie, upravené na použitie v type systémy Asko SYSTEM OE 008 ARTIK, trojfázového bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovaný pre robotické systémy typu ASKO SYSTEM OE 008 ARTIK,Alternativ counter aktiv enerji növü SYSTEM OE 009 NFH, alternativ lіchilnik aktivnoї elektroenergії növü SYSTEM OE 009 NFH sistemləri ASKOE növü SİSTEMİ OE 009 VATKY istifadə üçün uyğunlaşdırılmışdır çox enerji metr, alternativ, bagatofunktsіonalny alternativ lіchilnik elektroenergії, robot sistemləri üçün adaptovany SYSTEM ASKOE növü OE 009 VATKY, əks-faza aktiv elektrik enerjisi sistemi növü OE 008 NFH, Triphasic lіchilnik aktivnoї elektroenergії növü OE-008 SYSTEM NFH, multi-faza MF sistemləri ASKOE SYSTEM növü OE 008 Artik, Triphasic bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, robot sistemləri ASKOE SYSTEM növü üçün adaptovany OE 008 Artik istifadə üçün uyğunlaşdırılmışdır etchik güc, ალტერნატიული counter აქტიური ენერგიის ტიპის სისტემა OE 009 NFH, მონაცვლეობით lіchilnik aktivnoї elektroenergії ტიპის სისტემა OE 009 NFH, მონაცვლეობით მრავალ ენერგეტიკული მეტრზე, ადაპტირებული გამოყენების სისტემების ASKOE ტიპის სისტემა OE 009 VATKY, მონაცვლეობით bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany რობოტი სისტემები sYSTEM ASKOE ტიპის OE 009 VATKY, counter ფაზა აქტიური ელექტრო სისტემა ტიპის OE 008 NFH, ფაზიანი lіchilnik aktivnoї elektroenergії ტიპის OE-008 sYSTEM NFH, მრავალ ფაზაში MF etchik ძალა, ადაპტირებული გამოყენების სისტემების ASKOE SYSTEM ტიპის OE 008 Artik, ფაზიანი bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany რობოტი სისტემები ASKOE SYSTEM ტიპის OE 008 Artik, Alternierende Zähler aktiv Energieart SYSTEM OE 009 NFH, alternierende lіchilnik aktivnoї elektroenergії Typ SYSTEM OE 009 NFH, alternierende Mehrstromzähler ausgelegt, zur Verwendung in Systemen ASKÖ Typ SYSTEM OE 009 VATKY, alternierende bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany für Robotersysteme SYSTEM ASKÖ Typ OE 009 VATKY, gegenphasig aktive elektrische Leistungssystem-Typ OE 008 NFH, triphasische lіchilnik aktivnoї elektroenergії Typ OE-008 SYSTEM NFH, mehrphasigen MF etchik Kraft, angepasst zur Verwendung in Systemen ASKÖ Systemtyp OE 008 ARTIK, triphasische bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany für Robotersysteme ASKÖ Systemtyp OE 008 ARTIK,Type de compteur d'énergie active en alternance SYSTÈME OE 009 NFH, en alternance de type lіchilnik aktivnoї elektroenergії SYSTEME OE 009 NFH, alternant compteur multi d'énergie, adapté pour être utilisé dans des systèmes de type ASKOE SYSTEME OE 009 VATKY, en alternance bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany pour les systèmes de robots sYSTÈME ASKOE de type OE 009 VATKY, en opposition de phase de type actif du système d'alimentation électrique OE 008 NFH, triphasique lіchilnik aktivnoї elektroenergії Type OE-008 sYSTÈME NFH, multi-phase MF etchik puissance, adapté pour être utilisé dans des systèmes type de système d'ASKOE OE 008 ARTIK, triphasique bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany pour systèmes de robot de type ASKOE SYSTEM OE 008 ARTIK, Kintamoji skaitiklis aktyvus energijos tipo sistema OE 009 NFH, pakaitomis lіchilnik aktivnoї elektroenergії tipo sistema OE 009 NFH, pakaitomis multi energijos skaitiklio, pritaikytą naudoti sistemos ASKOE tipo SISTEMOS OE 009 VATKY, pakaitomis bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany robotų sistemų sISTEMOS ASKOE tipas OE 009 VATKY, skaitiklis-fazė elektros energijos sistemos tipas OE 008 NFH, trifazis lіchilnik aktivnoї elektroenergії tipas OE 008 sISTEMOS NFH, kelių etapų MF etchik galia, pritaikyti naudoti sistemos ASKOE sistemos tipo OE 008 ARTIK, trifazė bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany už robotas sistemų ASKOE SISTEMOS tipo OE 008 ARTIK,Айнымалы қарсы белсенді энергетикалық түрі ЖҮЙЕСІ OE 009 NFH, lіchilnik aktivnoї elektroenergії түрі SYSTEM OE 009 NFH айнымалы, көп энергия метр айнымалы, жүйелер ASKOE түрі ЖҮЙЕСІ OE 009 VATKY пайдалану үшін бейімделген, робот жүйелері үшін bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, adaptovany Айнымалы жҮЙЕСІ ASKOE түрі OE 009 VATKY, қарсы фазалы белсенді электр жүйесі түрі OE 008 NFH, triphasic lіchilnik aktivnoї elektroenergії түрі OE-008 жҮЙЕСІ NFH, көп фазалы MF жүйелер ASKOE ЖҮЙЕСІ түрі OE 008 Artik пайдалану үшін бейімделген etchik электр, triphasic bagatofunktsіonalny lіchilnik elektroenergії, робот жүйелері ASKOE ЖҮЙЕСІ түрі OE 008 Artik үшін adaptovany
