Включение маркировочного принтера:

1. Включить тумблер «СЕТЬ», расположенный с левой стороны аппарата в нише. Нажать кнопку на лицевой панели «Power».

2. Для запуска гидросистемы нажать кнопку «Mode», затем «Р» (удерживая <RG1> нажать <6>, т.е. RG1+6), ввести <111> и нажать <Enter>. 
3. Возьмите печатающую головку (ПГ) и откройте ее верхнюю крышку, нажав на ее основание.
Примечание: Во избежании заливания печатающей головки все операции с печатающей головкой производить при ее положении вертикально вниз или с уклоном вниз.
4. Внимательно осмотрите отклоняющие и заряжающий электроды, и если они загрязнены, аккуратно протрите их БЕЗВОРСОВОЙ тканью, смоченной в промывочной жидкости.
5. Промокните сопло безворсовой тканью, смоченной в промывочной жидкости.
6. В положении ПГ вниз (желательно над бумагой) и открытой крышке включите жидкостной клапан, выключатель расположен в торце ПГ. При наборе гидросистемой номинального давления струя автоматически включиться. Проследите, чтобы струя попадала в ловушку, в противном случае отключить жидкостной клапан, открутить сопло и промыть в соответствии с «Инструкцией по промывке сопла». 

7. Закройте крышку печатающей головки и проверьте каплеобразование (см. «Инструкцию по эксплуатации»)

8. Направьте ПГ на бумагу, включите на лицевой панели отклоняющее напряжение и нажмите несколько раз кнопку <Print> или проведите несколько раз рукой перед фотодатчиком. При этом светодиод «Фаза» должен находиться в одном устойчивом положении (желательно в зеленом), в противном случае подрегулировать точку дробления (нажать <Ins>, затем <U>, т.е. <Ins>, <U>).  Пароль при входе в параметры <Ins> - «А,D». 
Частота генерации капель настраивается параметром <Ins>,  <F> <S> <R>.

9. Проверить печать. Если происходит подрезание снизу, то нужно немного поднять начальную ступеньку печати (<Ins>, <Y>), если режит сверху, то опустить. Желательно, чтобы ступенька была невысокой.

Примечание: Искажения в печати могут вызывать ворсинки в окошке печатающей головки.

10. Установить ПГ в заранее определенное  место на конвейере. 

11. Включить отклоняющее напряжение на лицевой панели.

12. Дать маркиратору поработать в таком состоянии 5-10 минут. Маркиратор готов к работе.   
13. После того как маркиратор проработает сосвключенной струей около часа необходимо проверить среднюю вязкость краски (<Mode>, <6>) и установить порог долива растворителя таким же как и средняя вязкость (<Mode>, <P>, 043, ***) где *** - значение средней вязкости, вводится цифрами с клавиатуры. Нажать Enter для подтверждения. Проверить установленное значение командой (<Mode>, <3>).
· При работе аппарата следить за состоянием светодиода «Фаза» и показаниями уровня краски и растворителя.

** При разрушении марки в первую очередь проверить чистоту окошка для печати, заряжающих и отклоняющих электродов. Затем проверить дробление, при необходимости подрегулировать <точку дробления> (<Ins>, <U>)

     Для изменения длины марки подрегулировать <скорость> (<Ins>, <K>)

     При подрезании марки подрегулировать <ступень> (<Ins>, <Y>)

Примечание: все регулировки рекомендуется выполнять при выключенном отклоняющем напряжении.
Выключение маркировочного принтера:

1. Выключить отклоняющее напряжение. 

Примечание: при открытии крышки ПГ отклоняющее напряжение выключается автоматически.

2. При положении ПГ вниз и открытой крышке выключить тумблер в торце ПГ.

3. Кусочком безворсовой ткани, смоченной в промывочной жидкости, промокнуть сопло.

4. Проверить чистоту отклоняющих и заряжающих электродов, при необходимости протереть.

5. Нажать кнопку «Power», а затем «Y» (RG1+9). Аппарат при этом переходит в дежурный режим.

6. Для полного выключения – тумблер «СЕТЬ».

· Маркировочный принтер может находится в выключенном состоянии до 2-3 суток. При более длительном хранении маркировочный принтер необходимо включать раз в двое суток на 5-10 минут или произвести консервацию (см. «Инструкцию по эксплуатации»).

Основные требования по установке и эксплуатации 

маркировочного принтера:

· Устанавливать принтер рекомендуется в чистом,  не пыльном помещении;

· Температура окружающей среды 20(5 ºС, относительная влажность 80% при температуре 25 ºС, давление 630-830 мм рт. ст.;

· Питание 220(20 В, исключить провалы, которые могут привести к перезапуску принтера;

· Печатающую головку устанавливать в вертикальном или с уклоном вниз положении;

· Расстояние от торца печатающей головки до маркируемого объекта 5-50 мм;

· Уровень установки печатающей головки относительно принтера до 1 м;

· При печати исключить вибрацию во избежании искажения марки;

· Обязательно квалифицированное, ответственное и аккуратное обращение с маркировочным принтером!

Ввод информации для печати:
Пример маркировки:


	ТРУБА ПЛАСТИКОВАЯ
	СПМК – 516 

	
	ПОЛТАВА


Марка, выводимая на печать, состоит из фрагментов, расположенных по строкам и столбцам. Например, фрагмент 12 расположен в 1 строчке 2 столбец. Для ввода или изменения информации в фрагменте 12 необходимо нажать <FUNC>+<1>, затем номер строки (1), номер столбца (2) и ввести информацию, в данном примере: ПОЛТАВА (после ввода <Enter>). Для изменения шрифта необходимо нажать <FUNC>+<4>, затем номер строки (1), номер столбца (2) и ввести номер шрифта (0-6), в данном примере: 2 (после ввода <Enter>).   

Таким образом, для данного примера марки:

	Фрагмент
	Информация <FUNC>+<1> 
	Номер шрифта <FUNC>+<4>

	11
	ТРУБА ПЛАСТИКОВАЯ
	4

	22
	СПМК-516
	2

	12
	ПОЛТАВА
	2




**Для ввода или изменения автоповтора  <Ins>, <А>, затем трехзначное число (чем меньше, тем меньше будет интервал между марками), (после ввода <Enter>).

**Для сохранения введенной марки <Ins>, <W>, затем желаемый код марки (одна цифра 0-9) 

**Для вызова сохраненной марки <Ins>, <R> затем код марки (одна цифра 0-9) (после ввода <Enter>).

***Для удаления всей марки <Del>, <M>, <Y>.

***Для удаления автоповтора <Del>, <А>, <Y>.

Примечание: более подробную информацию см. в «Системе команд».













Фрагмент 12





Фрагмент 11





Фрагмент 22




















