Включение маркировочного принтера ЭКСТ ДАТА 3М плюс:

1. Включить тумблер «СЕТЬ», расположенный с левой стороны аппарата в нише. Нажать кнопку на лицевой панели «Power».

2. Для запуска гидросистемы нажать кнопку «Mode», затем «Р» (удерживая <RG1> нажать <6>, т.е. RG1+6), ввести <111>, нажать клавишу Esc.
3. Возьмите печатающую головку (ПГ) и откройте ее верхнюю крышку, нажав на ее основание.

        Примечание: Во избежании заливания печатающей головки все операции с печатающей головкой производить при ее положении вертикально вниз или с уклоном вниз.
4. Внимательно осмотрите отклоняющие и заряжающий электроды и, если они загрязнены, аккуратно протрите их БЕЗВОРСОВОЙ тканью, смоченной в промывочной жидкости.

5. Промокните сопло безворсовой тканью, смоченной в промывочной жидкости.

6. В положении ПГ вниз (желательно над бумагой) и открытой крышке включите жидкостной клапан, выключатель расположен в торце ПГ. При наборе гидросистемой номинального давления струя автоматически включиться. Проследите, чтобы струя попадала в ловушку, в противном случае отключить жидкостной клапан, открутить сопло и промыть в соответствии с «Инструкцией по промывке сопла». 

7. Закройте крышку печатающей головки и проверьте каплеобразование (см. «Инструкцию по эксплуатации»)

8. Направьте ПГ на бумагу, включите на лицевой панели отклоняющее напряжение и нажмите несколько раз кнопку <Print> или проведите несколько раз рукой перед фотодатчиком. При этом светодиод «Фаза» должен находиться в одном устойчивом положении (желательно в зеленом), в противном случае подрегулировать точку дробления (нажать <Ins>, затем <U>, Esc; т.е. <Ins>+<U>, Esc). 

9. Проверить печать. Если происходит подрезание снизу, то нужно немного поднять начальную ступеньку печати (<Ins>, <Y>, Esc), если режит сверху, то опустить. Желательно, чтобы ступенька была невысокой.

         Примечание: Искажения в печати могут вызывать ворсинки в окошке печатающей головки.
10. Установить ПГ в заранее определенное  место на конвейере. 

11. Включить отклоняющее напряжение на лицевой панели.

12. Дать маркиратору поработать в таком состоянии 5-10 минут. Маркиратор готов к работе.   

*   При работе аппарата следить за состоянием светодиода «Фаза» и показаниями уровня краски и   

     растворителя.

**       При разрушении марки в первую очередь проверить чистоту окошка для печати, заряжающих и     

           отклоняющих электродов. Затем проверить дробление, при необходимости подрегулировать  

           <точку дробления> (<Ins>, <U>, Esc)

           Для изменения длины марки подрегулировать <скорость> (<Ins>, <K>, Esc)

           При подрезании марки подрегулировать <ступень> (<Ins>, <Y>, Esc)

                       Примечание: Все регулировки рекомендуется выполнять при выключенном отклоняющем напряжении.

Выключение маркировочного принтера:

1. Выключить отклоняющее напряжение. 

Примечание: при открытии крышки ПГ отклоняющее напряжение выключается автоматически.

2. При положении ПГ вниз и открытой крышке выключить тумблер в торце ПГ.

3. Кусочком безворсовой ткани, смоченной в промывочной жидкости, промокнуть сопло.

4. Проверить чистоту отклоняющих и заряжающих электродов, при необходимости протереть.

5. Нажать кнопку «Power», а затем «Enter». 

6. Для выключения – тумблер «СЕТЬ».

*     Маркировочный принтер может находится в выключенном состоянии до 2-3 суток. При более       

      длительном хранении маркировочный принтер необходимо включать раз в двое суток на 5-10    

      минут или произвести консервацию (см. «Инструкцию по эксплуатации»).

Основные требования по установке и эксплуатации 

маркировочного принтера:

· Устанавливать принтер рекомендуется в чистом, не пыльном помещении;

· Температура окружающей среды 20(5 ºС, относительная влажность 80% при температуре 25 ºС, давление 630-830 мм рт. ст.;

· Питание 220(20 В, исключить провалы, которые могут привести к перезапуску принтера;

· Печатающую головку устанавливать в вертикальном или с уклоном вниз положении;

· Расстояние от торца печатающей головки до маркируемого объекта 5-50 мм;

· Уровень установки печатающей головки относительно принтера до 1 м;

· При печати исключить вибрацию во избежании искажения марки;

· Обязательно квалифицированное, ответственное и аккуратное обращение с маркировочным принтером!

Ввод информации для печати:
Пример маркировки (<Label>, <0>, <1>):


	ТРУБА ПЛАСТИКОВАЯ
	СПМК – 516 

	
	ПОЛТАВА


Марка, выводимая на печать, состоит из фрагментов, расположенных по строкам и столбцам. Например, фрагмент 12 расположен в 1 строчке 2 столбец. Для ввода или изменения информации в фрагменте 12 необходимо нажать <FUNC>+<1>, затем номер столбца (RG2+(или(), номер строки (RG2+(или(), далее клавишей <Mode> выбрать режим ввода (текста, вставка даты, времени постдаты и т. д.) и ввести информацию. Для изменения шрифта <FUNC>+<(>(увеличение шрифта)  <FUNC>+<(>(уменьшение шрифта), после ввода <Enter>, <Esc>.   

Примечание:Для ввода даты и времени необходимо нажать клавишу <Time>, D (RG1+2) и ввести числовое значение даты (пример:150805), <Enter>, затем T (RG2+7) и ввести числовое значение времени (пример:150445), <Enter>.
Для вывода даты на печать нужно нажать <FUNC>+<1>, затем нажимать <MODE>, пока на дисплее не появится слово дата. Затем ввести формат даты в виде DD/MM/YYYY или DD.MM.YYYY (или YY – последние две цифры года), <Enter>,<Esc>. Для вывода времени на печать нужно нажать <FUNC>+<1>, затем нажимать <MODE>, пока на дисплее не появится слово время. Затем ввести формат времени в виде HH.XX.SS, <Enter>,<Esc>.

Таким образом для данного примера марки:

	Фрагмент
	Информация <FUNC>+<1> 
	Номер шрифта <FUNC>+<(или(>

	11
	ТРУБА ПЛАСТИКОВАЯ
	4

	22
	СПМК-516
	2

	12
	ПОЛТАВА
	2




Для ввода или изменения в фрагменте 11 необходимо нажать <FUNC>+<1>, после ввода <Enter>, <Esc>.

**Для сохранения введенной марки <Ins>, <W>, затем желаемый код марки (две цифры) (после ввода <Enter>).

**Для вызова сохраненной марки <Label> или <Ins>, <R> затем код марки (две цифры) (после ввода <Enter>).

***Для удаления всей марки <Del>, <M>, <Enter>.

Примечание: более подробную информацию см. в «Руководстве по эксплуатации».
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