Включение маркировочного принтера:

1. Включить тумблер «СЕТЬ», расположенный с левой стороны аппарата в нише. Нажать кнопку на лицевой панели «Power». (Производиться запуск гидросистемы).

2. Возьмите печатающую головку (ПГ) и откройте ее верхнюю крышку, нажав на ее основание.

Примечание: Во избежании заливания печатающей головки все операции с печатающей головкой производить при ее положении вертикально вниз или с уклоном вниз.

3. Внимательно осмотрите отклоняющие и заряжающие электроды, и если они загрязнены, аккуратно протрите их БЕЗВОРСОВОЙ тканью, смоченной в промывочной жидкости.

4. Промокните сопло безворсовой тканью, смоченной в промывочной жидкости.

5. В положении ПГ вниз (желательно над бумагой) и открытой крышке включите жидкостной клапан, выключатель расположен в торце ПГ. При наборе гидросистемой номинального давления струя автоматически включиться. Проследите, чтобы струя попадала в ловушку, в противном случае отключить жидкостной клапан, открутить сопло и промыть в соответствии с «Инструкцией по промывке сопла».

6. Закройте крышку печатающей головки и проверьте каплеобразование (см. «Инструкцию по эксплуатации»).

7. Направьте ПГ на бумагу, включите на лицевой панели отклоняющее напряжение и нажмите несколько раз кнопку <Print> или проведите несколько раз рукой перед фотодатчиком. При этом светодиод «Фаза» должен находиться в одном устойчивом положении (желательно в зеленом), в противном случае подрегулировать точку дробления (нажать <Insert>, затем <U>, т.е. <Insert>, <U>).

8. Проверить печать. Если происходит подрезание снизу, то нужно немного поднять начальную ступеньку печати (<Insert>, <Y>), если режит сверху, то опустить. Желательно, чтобы ступенька была невысокой.

Примечание: Искажения в печати могут вызывать ворсинки в окошке печатающей головки.

9. Установить ПГ в заранее определенное место на конвейере. 

10. Включить отклоняющее напряжение на лицевой панели.

11. Дать маркиратору поработать в таком состоянии 5-10 минут. Маркиратор готов к работе.

· При работе аппарата следить за состоянием светодиода «Фаза» и показаниями уровня краски и растворителя.

** При разрушении марки в первую очередь проверить чистоту окошка для печати, заряжающих и отклоняющих электродов. Затем проверить дробление, при необходимости подрегулировать 'точку дробления' (<Insert>, <U>)

Для изменения длины марки подрегулировать 'скорость' (<Insert>, <K>)

При подрезании марки подрегулировать 'ступень' (<Insert>, <Y>)

Примечание: все регулировки рекомендуется выполнять при выключенном отклоняющем напряжении.

Выключение маркировочного принтера:

1. Выключить отклоняющее напряжение. 

Примечание: при открытии крышки ПГ отклоняющее напряжение выключается автоматически.

2. При положении ПГ вниз и открытой крышке выключить тумблер в торце ПГ.

3. Кусочком безворсовой ткани, смоченной в промывочной жидкости, промокнуть сопло.

4. Проверить чистоту отклоняющих и заряжающих электродов, при необходимости протереть.

5. Нажать кнопку «Power», а затем «Y». Аппарат при этом переходит в дежурный режим.

Для полного выключения – тумблер «СЕТЬ».

· Маркировочный принтер может находится в выключенном состоянии до 2-3 суток. При более длительном хранении маркировочный принтер необходимо включать раз в двое суток на 5-10 минут или произвести консервацию (см. «Инструкцию по эксплуатации»).

Основные требования по установке и эксплуатации

маркировочного принтера:

· Устанавливать принтер рекомендуется в чистом,  не пыльном помещении;

· Температура окружающей среды 20(5 ºС, относительная влажность 80% при температуре 25 ºС, давление 630-830 мм рт. ст.;

· Питание 220(20 В, исключить провалы, которые могут привести к перезапуску принтера;

· Печатающую головку устанавливать в вертикальном или с уклоном вниз положении;

· Расстояние от торца печатающей головки до маркируемого объекта 5-50 мм;

· Уровень установки печатающей головки относительно принтера до 1 м;

· При печати исключить вибрацию во избежании искажения марки;

· Обязательно квалифицированное, ответственное и аккуратное обращение с маркировочным принтером!

