OrdioX R300 - это система печати, которая является флагманом известной на весь мир компании Rn Mark Inc. Маркиратор надёжный и экономичный вариант для печати больших символов на вторичную упаковку,картонные коробки и ящики. С помощью технологии пьезо-печати с высоким разрешением,принтер зарекомендовал себя как надежный, экологически чистый, удобный и очень недорогой в эксплуатации и обслуживании. Эти принтеры могут печатать все вашитехнические задания с высоким разрешением, надежно, экономно, и с низкими затратами на расходные материалы, при этом нанося информацию на пористых и непористых материалах, с использованием различных быстро высыхающих чернил различных цветов. Операционная система Windows,

Одобренный FCC, Одобренный CE

Не содержит свинца и соответствует RoHS 

Связь:


USB

Внешние устройства ввода (вал энкодера, сканер штрих-кода, веса, датчик, PLC)

Чернила:


110 мл герметичный чернильный картридж

До 15 млн. символов на картридж

Широкий выбор цветов и типов чернил

На масляной основе для пористых печати

На основе растворителя для непористых печати (одобрен CFIA)

Одобрен CFIA для фаст-сухие краски

Электрическое питание:


100-240V 50/60Hz 3.3 входное напряжение

12V 40W максимальное выходное напряжение

Защита от короткого замыкания

CE/GS/UL США/UL CА 

Автономные системы печати

Кодер-коммутатор для управления скоростью

Кодер-коммутатор для управления задержки

До 53 мм (2") высота печати

Печати до 60 м/мин (3 фута/сек)

8 380 пикселей размер шрифта

Печать шрифтов TrueType

Печать любых штрих-кодов или символов

Батарея резервного копирования для времени и даты

Инкрементные/decrimental нумерации

Lead-free и RoHS совместимый

RN софт на базе Windows OS

FCC/CE/ICES согласований

0-45°C рабочий диапазон температур

2,5 кг Вес с упаковкой
Высокое разрешение печатиАвтоматическая дата и время, счетчик

Высота петати от 2 до 53 мм Все TrueType шрифты и символы

Использование "из коробки" Низкие эксплуатационные расходы

Max скор-ть печати 60м/мин Печать логотипов, графики и штрих-кодов

Автономная печать символовПрограммное обеспечение на основе Windows

Печать на пористых и непористых поверхностях (дерево, картон, бумага,

пластик,металл,пластмассы)

OrdioX R300 is a printing system, which is the flagship of the world famous company Rn Mark Inc. The printer reliable and economical choice for printing large characters on secondary packaging,cartons and boxes. Using technology piezo-print high-resolution printer established itself as a reliable, environmentally friendly, comfortable and very inexpensive to operate and maintain. These printers can print all vesitekniikan job with high resolution, reliable, economical, and low cost of consumables, causing information on porous and non-porous materials, using a variety of quick-drying ink of different colors. Operating system Windows

FCC approved, CE Approved 

Is lead-free and RoHS compliant 
Link: 
USB
External input devices (shaft encoder, barcode scanner, weight, sensor, PLC)
Ink: 
110 ml sealed ink cartridge
Up to 15 million characters per cartridge
A wide selection of colors and types of ink
Oil-based for porous printing
Solvent based, non-porous print (CFIA approved)
Approved by the CFIA for fast-dry inks
Electric power: 
100-240V 50/60Hz 3.3 input voltage
12V 40W maximum output voltage
The short circuit protection
CE/GS/UL/UL SA

Standalone printing system
The encoder switch for speed control
The encoder switch for delay control
Up to 53 mm (2") height print
Print up to 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 pixels font size
Print TrueType fonts
Print all barcodes or symbols
Battery backup for time and date
Incremental/decrimental numbering
Lead-free and RoHS compliant
RN software based on Windows OS
FCC/CE/ICES approvals
0-45°C operating temperature range
2.5 kg Weight with packing High resolution pechatavshiesya date and time, counter

Height Petti from 2 to 53 mm All TrueType fonts and symbols

Using "out of the box" Low maintenance

Max speedy-th printing 60m/min Printing logos, graphics and bar codes

Offline printing simsalagrimm software based on Windows

Printing on porous and non-porous surfaces (wood, cardboard, paper,
plastic,metal,plastics)
OrdioX R300 - bu sistem çap edir флагманом məşhur və bütün dünya şirkətləri Rn Mark Inc. Маркиратор etibarlı və qənaətcil variantı çap üçün böyük simvol вторичную qablaşdırılması,karton qutuları və qutuları. Texnologiya vasitəsilə пьезо-çap yüksək qətnamə,printer və özünü doğruldub kimi etibarlı, ekoloji təmiz, rahat və çox ucuz istismarı və xidməti. Bu printerlər çap edə bilərlər bütün вашитехнические tapşırıqları yüksək qətnamə, etibarlı, səmərəli və aşağı dəyəri tez-tez istifadə olunan materiallar, bu zaman нанося məlumat пористых və непористых materiallarında istifadə etməklə müxtəlif sürətlə высыхающих mürəkkəb, müxtəlif rəng. Əməliyyat sistemi Windows,
Одобренный FCC, CE Одобренный
Heç bir qurğuşun uyğundur və RoHS 
Əlaqə: 
USB
Xarici qurğular daxil etmək (mil энкодера, skaner, barkod, çəki, yağış, PLC)
Mürəkkəb: 
110 ml möhürlənmiş чернильный kartrici
Hələ 15 milyon simvol kartrici
Geniş rəng seçimi və mürəkkəb növləri
Üzərinə yağlı əsaslı üçün пористых çap
Bu solvent-based üçün непористых çap (təsdiq CFİA)
Təsdiq CFİA üçün fast-quru boya
Elektrik qidalanma: 
100-240V 50/60Hz 3.3 giriş gərginlik
12V 40W maksimal çıxış gərginliyi
Müdafiə qısa qapanma
CE/GS/UL ABŞ/UL OLUNUR 

Muxtar sistemləri çap
Кодер-коммутатор idarə etmək üçün sürətlə
Кодер-коммутатор idarə etmək üçün möhlət
Əvvəl 53 mm (2") hündürlük çap
Çap qədər 60 m/dəq (3 fut/san)
8 380 piksel ölçüsü şriftin
Çap true type şriftləri
Çap istənilən barkod və ya simvol
Batareya qaytarması üçün vaxt və tarixi
Инкрементные/decrimental nömrələmə
Lead-free və RoHS uyğun
RN teççer həm də viski içməyi bazasında Windows OS
FCC/CE/İCES bina təsdiqi
0-45°C işçi temperatur diapazonu
2,5 kq Çəki ilə упаковкой
Yüksək qətnamə печатиАвтоматическая tarixi və vaxtı, counter

Hündürlüyü петати 2-dən 53 mm Bütün true type şriftlər və rəmzləri

İstifadə "həyata kutusunun" Aşağı istismar xərcləri

Max скор-çm çap 60м/dəq Çap логотипов, qrafik və barkod

Muxtar çap символовПрограммное təminatı əsasında Windows

Çap пористых və непористых səthlərin (taxta, karton, kağız,

plastik,metal,plastik kütlə)

OrdioX R300 është një shtypjen e sistemit, e cila është flamurtare i famshëm në botë kompania Rn Mark Inc. Printer të besueshëm dhe ekonomik zgjedhje për shtypjen e madhe karaktere dytësor paketimit,cartons dhe kutive. Duke përdorur teknologjinë e piezo-stamponi me rezolucion të lartë printer vendosur veten si një i besueshëm, miqësore me mjedisin, të rehatshme dhe shumë të lira për të vepruar dhe për të ruajtur. Këta printera mund të shtypura të gjithë vesitekniikan punë me rezolucion të lartë, të besueshëm, ekonomik, dhe me kosto të ulët të konsumit, duke shkaktuar informacion mbi poroze dhe jo-poroz materialeve, duke përdorur një shumëllojshmëri të shpejtë-tharje bojë me ngjyra të ndryshme. Sistem operativ Windows
FCC miratuar, CE Miratuar
Është plumb, i lirë dhe RoHS në përputhje 
Lidhje: 
USB
Të jashtëm të pajisjeve të dhëna (bosht encoder, barcode skaner, pesha, sensor, PLC)
Boja: 
110 ml mbyllur ink fishek
Deri në 15 milion karaktere në gëzhojë
Një përzgjedhje të gjerë të ngjyrave dhe llojet e bojës
Vaj bazë për shtypjen poroz
Tretës bazuar, jo-poroz të shtypura (CFIA miratuar)
Miratuar nga CFIA për fast-thatë ngjyrat e
Furnizimi me energji elektrike: 
100-240V 50/60Hz 3.3 voltage input
12 40W maksimal i prodhimit të tensionit
Këtë qark të shkurtër e mbrojtjes
CE/GS/UL/UL SA 

Të pavarur shtypjen e sistemit
E encoder të kaluar për të kontrollit të shpejtësisë
E encoder të kaluar për të humbur kontrollin
Deri në 53 mm (2") lartësi të shtypura
Printoni deri në 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 pixels madhësinë e shkrimit
Print TrueType fonts
Print gjitha barkode apo simboleve
Bateri rezervë për kohën dhe datën e
Zhvillim/decrimental numeracionit
Të çojë lirë dhe RoHS në përputhje
RN software bazuar në Windows OS
FCC/CE/ICES miratimet
0-45°C operative temperatura varg
2.5 kg Peshe me paketim
Rezolucion të lartë pechatavshiesya e datës dhe orës, kundër

Lartësia e Petti nga 2 deri në 53 mm të Gjitha TrueType fonts dhe simboleve

Duke përdorur "nga kutia" të Ulët të mirëmbajtjes

Max shpejtë-th shtypjen 60m/min Botuese logos-i, grafika dhe bar kodeve

Shkëputur shtypjen simsalagrimm software bazuar në Windows

Shtypi në poroze dhe jo-poroz sipërfaqeve (druri, kartoni, letër,

plastike,metal,plastikë)
OrdioX R300 هو نظام الطباعة, التي هي الرائدة في العالم من الشركة الشهيرة آر مارك Inc. الطابعة موثوقة واقتصادية خيار الطباعة كبيرة الأحرف على الثانوية تغليف علب و صناديق. استخدام التكنولوجيا بيزو-طباعة عالية الدقة الطابعة تأسيس نفسها وموثوقة وصديقة للبيئة مريحة و رخيصة جدا لتشغيل وصيانة. هذه الطابعات يمكن طباعة جميع vesitekniikan وظيفة مع ارتفاع القرار, موثوق, اقتصادية, انخفاض تكلفة المواد الاستهلاكية مما تسبب المعلومات على المسامية وغير المسامية المواد باستخدام مجموعة متنوعة من التجفيف السريع الحبر من ألوان مختلفة. نظام التشغيل Windows
وافقت لجنة الاتصالات الفدرالية, CE المعتمدة
هو خال من الرصاص و مع RoHS 
الرابط: 
USB
الخارجية وأجهزة الإدخال (رمح التشفير, باركود, الوزن, استشعار, PLC)
الحبر: 
110 مل مختومة خرطوشة الحبر
تصل إلى 15 مليون حرف لكل خرطوشة
تشكيلة واسعة من الألوان و أنواع الحبر
زيت أساس الطباعة المسامية
المذيبات على أساس غير مسامية الطباعة (CFIA المعتمدة)
وافق CFIA سريع تجف أحبار
الطاقة الكهربائية: 
100-240V 50/60Hz 3.3 المدخلات الجهد
12V 40W أقصى الجهد الناتج
ماس كهربائى الحماية
م/ع/UL/UL SA 

مستقل نظام طباعة
التشفير مفتاح التحكم في السرعة
التشفير مفتاح تأخير التحكم
تصل إلى 53 مم (2 بوصة) الارتفاع طباعة
طباعة تصل إلى 60 م/دقيقة (3 قدم/ثانية)
8 380 بكسل حجم الخط
طباعة خطوط تروتايب
امكانية طباعة الباركود أو رموز
بطارية احتياطية عن الوقت والتاريخ
الإضافية/decrimental الترقيم
الخالي من الرصاص و مع RoHS
RN البرامج القائمة على نظام التشغيل ويندوز
FCC/CE/البارد الموافقات
0-45°C درجة حرارة التشغيل
2.5 كجم الوزن مع التغليف
عالية الدقة pechatavshiesya التاريخ و الوقت, عداد

ارتفاع بيتي من 2 إلى 53 مم كافة خطوط تروتايب و الرموز

باستخدام "للخروج من مربع" صيانة منخفضة

ماكس سريع-ال الطباعة 60m/min طباعة والشعارات والرسومات رموز شريط

حاليا الطباعة simsalagrimm البرامج القائمة على نظام التشغيل Windows

الطباعة على المسامية وغير المسامية السطوح (الخشب, الورق, الورقة,

البلاستيك,المعادن,البلاستيك)
OrdioX R300 համակարգ տպագրության, որը հանդիսանում է флагманом հայտնի է ամբողջ աշխարհում ընկերության Rn Mark Inc. Маркиратор հուսալի եւ տնտեսող տարբերակը տպագրության համար մեծ նիշ вторичную փաթեթավորումը,cartons եւ արկղերը. Օգտագործելով տեխնոլոգիայի пьезо-տպագրական բարձր բանաձեւը,տպիչ ապացուցված է իրեն որպես հուսալի, էկոլոգիապես մաքուր, հարմար և շատ էժան շահագործման եւ սպասարկման վերաբերյալ. Այս տպիչներ կարող են տպել բոլոր вашитехнические առաջադրանքները բարձր բանաձեւը, ապահով, экономно, եւ ցածր արժեքի ծախսային նյութեր, ընդ որում ' հասցնելով տեղեկություններ пористых եւ непористых նյութերում, օգտագործելով տարբեր արագ высыхающих թանաք տարբեր գույների. Windows օպերացիոն համակարգը,
Одобренный FCC, Одобренный CE
Չի պարունակում կապարի եւ RoHS compliant 
Կապը: 
USB
Արտաքին մուտքագրման (լիսեռ энкодера, սկաներ շտրիխ, քաշը, ցուցիչ, PLC)
Թանաք: 
110 մլ герметичный чернильный քարտրիջ
Մինչեւ 15 մլն նիշ քարտրիջ
Լայն ընտրությունը գույների եւ տեսակի թանաք
Նավթի հիման վրա է пористых տպագրություն
Վրա հիմնված վճարունակ համար непористых տպագրություն (հավանության է արժանացել CFIA)
Հավանության է արժանացել CFIA համար արագ սննդի ներկեր չոր
Էլեկտրական սնունդ: 
100-240V 50/60Hz 3.3 մուտքային լարում:
12V 40W առավելագույն արդյունք լարում
Short
CE/GS/UL/UL ԵԹԵ 

Ինքնավար համակարգի տպագրություն
Кодер-коммутатор կառավարման արագությամբ
Кодер-коммутатор կառավարման համար հետաձգման համար
Մինչեւ 53 մմ (2") բարձրությունը տպագրություն
Տպագրության մինչեւ 60 m/min (3 ֆուտ/վրկ)
8 380 փիքսել տառատեսակի չափը
Կնիքը TrueType տառատեսակները
Տպագրություն ցանկացած շտրիխ կամ նիշ
Մարտկոցը պահուստային պատճենահանման համար, ժամանակի եւ ամսաթիվը
Инкрементные/decrimental համարակալումը
Lead-free եւ RoHS compliant
RN ծրագրային ապահովումներ բազայի վրա Windows OS
FCC/CE/ICES согласований
0-45°C աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք
2,5 կգ Քաշ հետ упаковкой
Resolution печатиАвтоматическая ամսաթիվը եւ ժամանակը, հաշվիչներ

Բարձրությունը петати 2-ից մինչեւ 53 մմ Բոլոր TrueType տառատեսակները և խորհրդանիշները

Օգտագործումը "տուփեր" Ցածր գործառնական ծախսեր

Max скор-ть տպագրության 60м/րոպե Կնիքը логотипов, գրաֆիկա եւ շտրիխ-կոդեր

Ինքնավար կնիքը символовПрограммное ապահովումը հիման վրա Windows

Կնիքը ին пористых եւ непористых поверхностях (փայտ, ստվարաթուղթ, թուղթ,

պլաստիկ,մետաղ,պլաստմասսա)
OrdioX R300 - гэта сістэма друку, якая з'яўляецца флагманам вядомай на ўвесь свет кампаніі Rn Mark Inc. Маркиратор надзейны і эканамічны варыянт для друку вялікіх знакаў на другасную ўпакоўку,кардонныя каробкі і скрыні. З дапамогай тэхналогіі пьезо-друку з высокім дазволам,прынтэр зарэкамендаваў сябе як надзейны, экалагічна чысты, утульны і вельмі недарагі ў эксплуатацыі і абслугоўванні. Гэтыя друкаркі могуць друкаваць усе вашитехнические заданні з высокім дазволам, надзейна, эканомна, і з нізкімі выдаткамі на расходныя матэрыялы, пры гэтым наносячы інфармацыю на порыстых і непористых матэрыялах, з выкарыстаннем розных хутка высыхающих чарнілаў розных колераў. Аперацыйная сістэма Windows,
Адобраны FCC, Ухвалены CE
Не змяшчае свінцу і адпавядае RoHS 
Сувязь: 
USB
Знешнія прылады ўводу (вал энкодера, сканер штрых-кода, вагі, датчык, PLC)
Чарніла: 
110 мл герметычны чарнільны картрыдж
Да 15 млн. знакаў на картрыдж
Шырокі выбар кветак і тыпаў чарнілаў
На алейнай аснове для порыстых друку
На аснове растваральніка для непористых друку (ухвалены CFIA)
Адобраны CFIA для фаст-сухія фарбы
Электрычнае харчаванне: 
100-240V 50/60Hz 3.3 уваходнае напружанне
12V 40W максімальнае выходную напружанне
Абарона ад кароткага замыкання
CE/GS/UL ЗША/UL СА 

Аўтаномныя сістэмы друку
Кодэр-камутатар для кіравання хуткасцю
Кодэр-камутатар для кіравання затрымкі
Да 53 мм (2") вышыня друку
Друку да 60 м/мін (3 футаў/сек)
8 380 пікселяў памер шрыфта
Друк шрыфтоў TrueType
Друк любых штрых-кодаў або сімвалаў
Батарэя рэзервовага капіявання для часу і даты
Инкрементные/decrimental нумарацыі
Lead-free і RoHS сумяшчальны
RN софт на базе Windows OS
FCC/CE/ICES узгадненняў
0-45°C рабочы дыяпазон тэмператур
2,5 кг Вага з пакаваннем
Высокае дазвол печатиАвтоматическая дата і час, лічыльнік

Вышыня петати ад 2 да 53 мм Усе TrueType шрыфты і сімвалы

Выкарыстанне "з скрынкі" Нізкія эксплуатацыйныя выдаткі

Max борзды-ть друку 60м/мін Друк лагатыпаў, графікі і штрых-кодаў

Аўтаномная друк символовПрограммное забеспячэнне на аснове Windows

Друк на порыстых і непористых паверхнях (дрэва, кардон, папера,

пластык,метал,пластмасы)
OrdioX R300 - това е система за печат, която е флагманът на известната в цял свят, компании Rn Mark Inc. Маркиратор надежден и икономичен вариант за печат на големи символи на вторично опаковане,кашони и кутии. С помощта на технология, пиезо печат с висока разделителна способност на принтера се е утвърдила като надежден, екологично чисти, удобни и много евтин в експлоатация и поддръжка. Тези принтери могат да печатат всички вашитехнические задачи с висока резолюция, сигурно, икономично, и с ниски разходи за консумативи, при въвеждането на информация за порьозни и непорьозни материали, с помощта на различни бързо высыхающих мастило различни цветове. Операционна система Windows
Одобрен от FCC, CE Одобрен
Не съдържа олово и RoHS съвместим 
Връзка: 
USB
Външни устройства за въвеждане (вал энкодера, баркод скенер, тегло, сензор за близост, АД)
Мастило: 
110 мл фланец мастилницата
До 15 милиона символа на касета
Богат избор на цветове и видове мастила
На маслената основа за порести печат
На базата На разтворител за непорьозни печат (одобрен CFIA)
Одобрен CFIA за бързо сухи бои
Електрическо хранене: 
100-240V 50/60Hz 3.3 входно напрежение
12V 40W максимално изходно напрежение
Защита от късо съединение
CE/GS/UL САЩ/LI SA 

Самостоятелни системи, за печат
Програмист-ключ за контрол на скоростта на
Програмист-табло за управление забавяне
До 53 mm (2"), височина на печат
Печат на до 60 м/мин. (3 фута/сек)
8 380 пиксела размер на шрифта
Печат на шрифтовете TrueType
Печат на всички баркодове или символи
Резервна батерия за време и дата
Допълнителните/decrimental номерация
Lead-free и RoHS съвместим
RN софтуер, базиран на Windows OS
FCC/CE/ICES одобрения
0-45°C работен температурен диапазон
2,5 кг Тегло с опаковка
Висока резолюция печатиАвтоматическая дата и време, брояч

Височина петати от 2 до 53 мм Всички TrueType шрифтове и символи

Използването на "от кутията" по-Ниски експлоатационни разходи

Max скорост-ть печат 60м/мин Печат на лого графики и баркодове

Автономна печат символовПрограммное софтуер на базата на Windows

Печат на порести и непорести повърхности (дърво, картон, хартия,

пластмаса,метал,пластмаса)
OrdioX R300 je odstampao sistem, koji je admiralski brod svetski poznatom kompanijom Rn Mark Inc. Zbog čega je pouzdan i ekonomske izbor za tisak velike ličnosti u srednjim pakovanje,kartona i kutije. Koristi tehnologija piezo-otisak visoke rezolucije štampac je osnovan sebe kao pouzdan, ekološki prijateljskog, udobno i veoma je jeftino da upravlja i održavanje. Ovo printera mogu štampaj sve vesitekniikan posao sa visoke rezolucije, pouzdan, ekonomični, i nisku cijenu consumables, što dovodi do informacija na porozni i ne-porozne materijala, koristi različite brzo-osušilo mastilo na različite boje. Operativni sistem Prozore
FCC odobri, ŠTA je Odobrio
Je dovesti-slobodna i RoHS skladu 
Veza: 
USB
Vanjski podaci uređaje (otvor encoder, barkod skener, težina, senzora, PLC)
Mastilo: 
110 ml zapečaćeno mastilo metak
Do 15 miliona karaktera po metak
Širok izbor boje i oblike mastila
Nafte osnova za porozne štampanje
Otopinu zasnovana, non-porozne otisak (CFIA odobrio)
Odobrila CFIA za brzu-dry inks
Električne struje. 
100-240V 50/60Hz za 3, 3 podaci napon
12V 40W maksimum proizvodnja napon
Kratki spoj zaštitu
ŠTA/MILJA/UL/SA UL 

Standalone štampanje sistem
U encoder prekidač za brzinu kontrolu
U encoder prekidač za odlaganje kontrolu
Da 53 mm (2") visine otisak
Otisak na 60 m/min (3 ft/sekundu)
8 380 piksela font veličine
Otisak TrueType fonts
Štampaj sve barcodes ili simbola
Baterija pojačanje za vrijeme i datum
Incremental/decrimental koja broji
Vodi-slobodna i RoHS skladu
RN softver zasnovan na Prozore OS
FCC/CE/ICES dozvole
0-45°C operacionom temperatura domet
2.5 kg Teret sa pakovanjem
Visoke rezolucije pechatavshiesya datum i vrijeme, kontra

Visina Petti od 2 53 mm Sve TrueType fonts i simbole

Koristi "iz kutije" lak za održavanje

Max brzi-om na štampanje 60m/min Štampanje logo, grafika i bar kodovima

Stao na štampanje simsalagrimm softver zasnovan na Prozore

Štampao na porozni i ne-porozne površinama (drvo, karton, papir,

plastični,metal i plastika")
OrdioX R300 egy nyomtatási rendszer, amely a zászlóshajó, a világhírű cég Rn Mark Inc. A nyomtató megbízható, gazdaságos választás nyomtatás nagy karakter a másodlagos csomagolás,dobozok, dobozok. Technológiával, piezo-print nagy felbontású nyomtató létrehozott magát, mint egy megbízható, környezetbarát, kényelmes, nagyon olcsó működtetni, fenntartani. Ezek a nyomtatók nyomtatási minden vesitekniikan munka, a nagy felbontású, megbízható, gazdaságos, alacsony költségű kellékek, ami információk a porózus, nem porózus anyagok, felhasználva a különböző gyorsan száradó tinta különböző színek. Operációs rendszer: Windows
Az FCC által jóváhagyott, CE által Jóváhagyott
Az ólommentes, RoHS kompatibilis 
Link: 
USB
Külső beviteli eszközök (aknai jeladó, vonalkód-leolvasó, súly, érzékelő, NYRT)
Tinta: 
110 ml lezárt festékkazetta
Akár 15 millió karakter / patron
Széles a választék, a színek, típusok-festék
Olaj az alapját a porózus nyomtatás
Oldószer alapú, nem porózus nyomtatás (CFIA jóváhagyott)
Jóváhagyta a CFIA gyorsan száraz festékkel
Elektromos teljesítmény: 
100-240V 50/60Hz 3.3 bemeneti feszültség
12V 40W maximális kimeneti feszültség
A rövidzárlat elleni védelem
CE/GS/UL/UL SA 

Önálló nyomtatási rendszer
A jeladó kapcsoló sebesség ellenőrzés
A jeladó kapcsoló késleltetési ellenőrzés
Akár 53 mm (2") magasság nyomtatás
Nyomtatás akár 60 m/min (3 ft/mp)
8 380 pixel betűméret
A TrueType betűtípusok nyomtatása
Print all vonalkódok vagy szimbólumok
Akkumulátoros az idő vagy a dátum
Növekményes/decrimental számozás
Ólommentes, RoHS kompatibilis
RN szoftver alapú Windows OPERÁCIÓS rendszer
FCC/CE/ICES jóváhagyások
0-45°C üzemi hőmérséklet-tartomány
2,5 kg a Súlya csomagolás
Nagy felbontású pechatavshiesya dátum, idő, számláló

Magasság Petti 2-től 53 mm Összes TrueType betűtípusok, szimbólumok

A "out of the box" Alacsony karbantartási igény

Max speedy-ik nyomtatás 60 m/min Nyomtatási logók, grafikák, vonalkód

Offline nyomtatás simsalagrimm szoftver alapú Windows

Nyomtatás porózus, nem porózus felületeken (fa, karton, papír,

műanyag,fém,műanyag)
OrdioX R300 là một hệ thống in, đó là tàu đô đốc của nổi tiếng nhất thế giới công ty Sao Mark Inc. Máy in đáng tin cậy, và tiết kiệm lựa chọn để in lớn các nhân vật trong phụ packaging,thùng đựng và cái hộp. Dùng công nghệ piezo-in cao độ phân giải in thiết kế như một tin đáng tin cậy, environmentally thân thiện thôi mà, thoải mái và rất inexpensive hoạt động và duy trì. Những máy in có thể in được vesitekniikan việc với độ phân giải cao, tin cậy, tiết kiệm, và thấp giá của consumables, gây ra thông tin về porous và không porous vật liệu, sử dụng một thể loại nhanh lên-khô mực của màu khác nhau. Hệ điều hành cửa Sổ
FCC được chấp nhận, phải vậy được chấp nhận
Là dây dẫn có tự do và RoHS compliant 
Link: 
USB
Bên ngoài nhập thiết bị (trục hộp mã hoá, mã vạch dò, cân nặng, máy cảm biến, PLC)
Mực: 
110 ml đã đóng hộp mực
Chừng 15 triệu ký tự trên mỗi hộp
Một rộng chọn màu sắc và loại mực
Dầu, dầu, dầu điều cơ bản cho porous in
Dung môi nữa dựa, không porous in (CFIA được chấp nhận)
Được chấp nhận bởi các CFIA cho nhanh khô inks
Điện năng: 
100-240V 50/60Hz 3.3 nhập dòng điện áp
12V 40W tối đa xuất dòng điện áp
Cái chập bảo vệ
CÓ LẼ ĐÃ CHẾT/NGÀN ĐÔ/UL/UL NÓI 

Standalone hệ thống in
Hộp mã hoá thì chuyển với tốc độ kiểm soát
Hộp mã hoá thì chuyển cho trì hoãn điều khiển
Lên 53 mm (2") cao in
In lên 60 m/phút (3 ft/giây)
8 380 điểm kích cỡ
In các phông chữ kiểu truetype phông
In tất cả barcodes hay là biểu tượng
Pin hỗ trợ cho thời gian và hẹn hò
Tăng dần/decrimental chãn
Dẫn tự do và RoHS compliant
SAO mềm dựa trên cửa Sổ hệ điều hành
FCC/phải vậy/ICES approvals
0-45°C hoạt động nhiệt độ tầm
và 2.5 kg Lượng với gói
Phân giải cao pechatavshiesya ngày và thời gian, quầy

Cao Petti từ 2 đến 53 mm tất Cả các phông chữ kiểu truetype fonts, và các biểu tượng

Sử dụng "tôi ra khỏi cái hộp" Thấp bảo trì

Max speedy-đây in 60m/phút In biểu trưng, đồ họa và mã

Ngoại tuyến in simsalagrimm phần mềm dựa trên cửa Sổ

In trên porous và không porous bề mặt (gỗ, giấy bìa, giấy,

chất dẻo,kim loại chất dẻo)
OrdioX R300 is een druk systeem, dat is het vlaggenschip van de wereld beroemde bedrijf Rn Mark Inc. De printer betrouwbare en voordelige keuze voor het printen van grote tekens op secundaire verpakkingen,dozen en dozen. Met behulp van technologie piëzo-afdrukken met een hoge resolutie printer zich gevestigd als een betrouwbaar, milieuvriendelijk, comfortabel en zeer goedkoop te bedienen en te onderhouden. Deze printers kunnen afdrukken van alle vesitekniikan job met een hoge resolutie, een betrouwbare, voordelige, en de lage kosten van grond-en hulpstoffen, waardoor informatie op poreuze en niet-poreuze materialen, met behulp van een verscheidenheid van sneldrogende inkt in verschillende kleuren. Besturingssysteem Windows
FCC goedgekeurd, CE Goedgekeurd
Is lood-vrij en voldoet aan RoHS 
Link: 
USB
Externe input apparaten (as-encoder, barcode scanner, gewicht, sensor, PLC)
Inkt: 
110 ml verzegelde inkt cartridge
Tot 15 miljoen tekens per cartridge
Een brede selectie van kleuren en soorten inkt
Olie de basis voor poreuze afdrukken
Op basis van oplosmiddelen, van niet-poreuze afdrukken (CFIA goedgekeurd)
Goedgekeurd door de CFIA voor fast-dry-inkten
Elektrisch vermogen: 
100-240V 50/60Hz 3.3 het voltage van de input
12V 40W maximale uitgangsspanning
De short circuit protection
CE/GS/UL/UL-SA 

Zelfstandige printing system
De encoder-draaiknop voor snelheidsregeling
De encoder-draaiknop voor vertraging
Tot 53 mm (2") hoogte afdrukken
Druk af met snelheden tot 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 pixels grootte van het lettertype
TrueType-lettertypen afdrukken
Alle afdrukken van barcodes of symbolen
Batterij back-up voor tijd en datum
Incrementele/decrimental nummering
Lood-vrij, RoHS compliant
RN software gebaseerd op Windows OS
FCC/CE/ICES goedkeuringen
0-45°C temperatuurbereik
2,5 kg Gewicht met verpakking
Hoge resolutie pechatavshiesya datum en tijd, teller

Hoogte Petti van 2 tot en met 53 mm Alle TrueType-lettertypen en symbolen

Het gebruik van "out of the box" weinig onderhoud

Max speedy-th afdrukken 60m/min Afdrukken van logo ' s, afbeeldingen en barcodes

Offline afdrukken simsalagrimm-software gebaseerd op Windows

Het printen op poreuze en niet-poreuze ondergronden (hout, karton, papier,

kunststof,metaal,kunststof)
OrdioX R300 είναι ένα σύστημα εκτύπωσης που είναι флагманом γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο της εταιρείας Rn Mark Inc. Маркиратор αξιόπιστη και οικονομική επιλογή για την εκτύπωση μεγάλων χαρακτήρων στη δευτεροβάθμια συσκευασία από χαρτόνι και συρτάρια. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας πιεζοηλεκτρική εκτύπωση υψηλής ανάλυσης,ο εκτυπωτής έχει καθιερωθεί εαυτό του ως αξιόπιστο, φιλικό προς το περιβάλλον, άνετο και πολύ οικονομικό στη χρήση και τη συντήρηση. Οι εκτυπωτές μπορούν να εκτυπώσουν τα вашитехнические εργασία με υψηλή ανάλυση, με ασφάλεια, με φειδώ, και με χαμηλότερο κόστος σε αναλώσιμα, προκαλώντας πληροφορίες σε πορώδη και μη-πορώδη υλικά, χρησιμοποιώντας διάφορα γρήγορα высыхающих μελάνης διάφορα χρώματα. Το λειτουργικό σύστημα των Windows,
Ce της FCC, CE Εγκεκριμένο
Δεν περιέχει μόλυβδο και RoHS 
Επικοινωνία: 
USB
Εξωτερικές συσκευές εισόδου (άξονας encoder, σαρωτή γραμμωτού κώδικα, του βάρους, του αισθητήρα, PLC)
Μελάνι: 
110 ml σφραγισμένο δοχείο μελανιού
Πριν από 15 εκατομμύρια χαρακτήρες στην κασέτα
Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και τύπων μελανιού
Σε ελαιόλουτρο βάση για πορώδη εκτύπωσης
Με βάση διαλύτη για την μη-πορώδη εκτύπωσης (εγκριθεί CFIA)
Εγκρίθηκε από CFIA για fast-ξηρές βαφές
Ηλεκτρικό ρεύμα: 
100-240V 50/60Hz 3.3 τάση εισόδου
12V μέγιστη τάση εξόδου 40W
Προστασία βραχυκυκλώματος
CE/GS/UL ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ/UL SA 

Αυτόνομα συστήματα εκτύπωσης
Προγραμματιστής-ο διακόπτης για τον έλεγχο της ταχύτητας
Προγραμματιστής-διακόπτης για τον έλεγχο καθυστέρηση
Πριν από 53 mm (2") ύψος εκτύπωσης
Εκτύπωση έως και 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 pixels μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση γραμματοσειρών TrueType
Εκτύπωση οποιοδήποτε barcode ή χαρακτήρες
Μπαταρία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για την ώρα και την ημερομηνία
Τα τμηματικά/decrimental αρίθμησης
Lead-free και RoHS συμβατό
RN λογισμικό που βασίζεται σε Windows OS
Το FCC/CE/ICES διαπραγματεύσεις
0-45°C εύρος θερμοκρασίας
2,5 κιλά Βάρος με τη συσκευασία
Υψηλή ανάλυση печатиАвтоматическая ημερομηνία και ώρα, μετρητής

Το ύψος петати από 2 έως 53 mm Όλες τις TrueType γραμματοσειρές και χαρακτήρες

Χρήση "από το κουτί" Χαμηλό κόστος συντήρησης

Αριθμός ταχύτητας-e εκτύπωσης 60μ/λεπτό Εκτύπωση λογότυπα, γραφικά και barcodes

Η μεμονωμένη εκτύπωση символовПрограммное λογισμικό που βασίζεται σε Windows

Εκτύπωση σε πορώδη και μη-πορώδη επιφάνειες (ξύλο, χαρτόνι, χαρτί,

το πλαστικό,μέταλλο,πλαστικό)
OrdioX R300 არის ბეჭდვის სისტემა, რომელიც არის ფლაგმანი მსოფლიოში ცნობილი კომპანიის Rn მარკ Inc. პრინტერი საიმედო და ეკონომიური არჩევანი ბეჭდვა დიდი გმირები მეორადი შეფუთვა,მუყაოს და ყუთები. ტექნოლოგიის გამოყენებით piezo-ბეჭდვის მაღალი ხარისხის პრინტერი დამკვიდრდა, როგორც საიმედო, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული და ძალიან იაფი მუშაობას და შენარჩუნება. ამ პრინტერები შეგიძლიათ ბეჭდვის ყველა vesitekniikan სამუშაო მაღალი რეზოლუციის, საიმედო, ეკონომიური და იაფი მასალები, რამაც ინფორმაცია ფოროვანი და non-ფოროვანი მასალების გამოყენებით სხვადასხვა სწრაფი გაშრობის მელნის სხვადასხვა ფერები. ოპერაციული სისტემა Windows
FCC დამტკიცებული, CE დაამტკიცა
არის ტყვიის თავისუფალი და RoHS compliant 
ლინკები: 
USB
გარე შეყვანის მოწყობილობები (shaft აპარატი, შტრიხკოდების სკანერის, წონა, სენსორი, PLC)
მელნის: 
110 მლ დალუქული მელნის კარტრიჯი
15 მილიონი სიმბოლო თითო ვაზნა
ფართო შერჩევა ფერები და სახის მელნის
ზეთი საფუძველი ფოროვანი ბეჭდვა
გამხსნელი დაფუძნებული, არასამთავრობო ფოროვანი ბეჭდვითი (CFIA დამტკიცებული)
მიერ დამტკიცებული CFIA სწრაფი-მშრალი მელანი
ელექტრული სიმძლავრე: 
100-240V 50/60Hz 3.3 შემავალი ძაბვა
12V 40W მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა
მოკლე ჩართვა დაცვა
CE/GS/UL/UL SA 

Standalone ბეჭდვა სისტემა
საქართველოს აპარატი შეცვლა, სიჩქარის კონტროლი
საქართველოს აპარატი შეცვლა დაგვიანებით კონტროლი
მდე 53 მმ (2") სიმაღლე ამობეჭდვა
ბეჭდვა მდე 60 მ/წთ (3 ft/წ)
8 380 პიქსელი შრიფტის ზომა
ბეჭდვითი TrueType ფონტები
Print ყველა barcodes ან სიმბოლოების
ბატარეის სარეზერვო დრო და თარიღი
დამატებითი/decrimental ნუმერაციის
ტყვიის თავისუფალი და RoHS compliant
RN პროგრამული უზრუნველყოფა, based on Windows OS
FCC/CE/ICES მოწონების
0-45°C მუშაობის ტემპერატურის დიაპაზონი
2.5 კგ შეფუთვით
მაღალი რეზოლუციის pechatavshiesya თარიღი და დრო, counter

სიმაღლე Petti 2-დან 53 მმ ყველა TrueType ფონტები და სიმბოლოები

გამოყენებით "out of the box" დაბალი შენარჩუნება

მაქს სწრაფი-ე ბეჭდვა 60/წთ ბეჭდვა ლოგოები, გრაფიკა და ბარ კოდები

ფორუმზე ბეჭდვა simsalagrimm პროგრამული უზრუნველყოფა, based on Windows

ბეჭდვა ფოროვანი და არასამთავრობო ფოროვანი ზედაპირი (ხის, მუყაოს, ქაღალდი,

პლასტიკური,მეტალი,პლასტმასი)
OrdioX R300 er en print-system, som er flagskibet i den verdensberømte firma Rn Mark Inc. Printeren pålidelig og økonomisk valg til udskrivning af store tegn på sekundær emballage,kartoner og kasser. Ved hjælp af teknologi piezo-print printer med høj opløsning etableret sig som en pålidelig, miljøvenlig, komfortabel og meget billig at drive og vedligeholde. Disse printere kan udskrive alle vesitekniikan job med høj opløsning, pålidelig, økonomisk, og lave omkostninger til forbrugsstoffer, der forårsager oplysninger på porøse og ikke-porøse materialer, ved hjælp af en række quick-tørring blæk i forskellige farver. Operativsystem Windows
FCC godkendt, CE-Godkendt
Er bly-fri og RoHS 
Link: 
USB
Eksterne input-enheder (shaft encoder, barcode scanner, vægt, sensor -, PLC -)
Blæk: 
110 ml forseglet blækpatron
Op til 15 millioner tegn per patron
Et bredt udvalg af farver og typer af blæk,
Olie grundlaget for porøse udskrivning
Opløsningsmiddel-baseret, ikke-porøs print (CFIA godkendt)
Godkendt af CFIA for hurtig tør blæk
El: 
100-240V 50/60Hz 3.3 input spænding
12V 40W maksimale udgangsspænding
Short circuit protection
CE/GS/UL/UL SA 

Standalone printing system
Encoder omskifter til at styre hastigheden
Encoder omskifter for forsinkelse kontrol
Op til 53 mm (2") højde udskriv
Udskriv op til 60 m/min (3 m/sek.)
8 380 pixels skriftstørrelse
Udskrive TrueType-skrifttyper
Udskriv alle stregkoder eller symboler
Batteri backup for tid og dato
Incremental/decrimental nummerering
Bly-fri og RoHS
RN software, der er baseret på Windows OS
Meddelelse fra FCC/CE/ICES-godkendelser
0-45°C driftstemperatur
2,5 kg Vægt med emballage
Høj opløsning pechatavshiesya dato og tid, counter

Højde Petti fra 2 til 53 mm Alle TrueType-skrifttyper og symboler

Ved hjælp af "ud af boksen" Lav vedligeholdelse

Antal speedy-th udskrivning 60m/min Udskrivning af logoer, grafik og stregkoder

Offline udskrivning simsalagrimm software, der er baseret på Windows

Udskrivning på porøse og ikke-porøse overflader (træ, pap, papir,

plast,metal -, plast -)
OrdioX R300 היא הדפסה מערכת, אשר הינו מוצר הדגל של העולם המפורסם החברה Rn מרק Inc. המדפסת אמין וחסכוני בחירה עבור הדפסה גדולות תווים ב-אריזה משנית,קרטונים ו תיבות. באמצעות טכנולוגיה piezo-הדפסה, רזולוציה גבוהה של המדפסת ביססה את עצמה בתור אמין, ידידותי לסביבה, נוחה וגם זולה מאוד להפעיל ולתחזק. מדפסות אלה יכול להדפיס את כל vesitekniikan עבודה עם רזולוציה גבוהה, אמין, חסכוני, עלות נמוכה של מוצרי צריכה, גורם מידע על נקבוביים ולא נקבובי חומר, בעזרת מגוון של " מהיר ייבוש הדיו צבעים שונים. מערכת ההפעלה Windows
ה-FCC אישר, ' לסה " נ מאושר
הוא להוביל חינם ו-RoHS 
קישור: 
USB
חיצוניים, התקני קלט (פיר encoder, סורק ברקוד, משקל, חיישן, PLC)
דיו: 
110 מ " ל אטום מחסנית דיו
עד 15 מיליון תווים לכל מחסנית
מבחר רחב של צבעים, סוגים של דיו
שמן בסיס נקבובי הדפסה
ממס מבוססות, לא נקבובי הדפסה (CFIA אישרה)
מאושר על ידי CFIA מהיר יבש הדיו
חשמל: 
100-240V 50/60Hz 3.3 עוצמת קלט בואט
12V 40W פלט מקסימלית מתח
קצר מעגל הגנה
CE/GS/UL/UL SA 

עצמאי הדפסה מערכת
המקודד לעבור על המהירות, שליטה
המקודד מתג עיכוב, שליטה
עד 53 מ "מ (2") גובה הדפסה
הדפסה של עד 60 מ ' /דקה (3 ft/sec)
8 380 פיקסלים גודל הגופן
הדפסה גופני TrueType
הדפס את כל ברקודים או סמלים
סוללות גיבוי עבור זמן כה
מצטבר/decrimental מספור
להוביל חינם ו-RoHS
RN תוכנה המבוססת על מערכת ההפעלה Windows
ה-FCC/CE/ICES אישורים
0-45°C, טווח טמפרטורת פעולה
2.5 ק " ג משקל עם האריזה
ברזולוציה גבוהה pechatavshiesya תאריך ושעה, דלפק

גובה Petti מ-2 ל-53 מ " מ כל גופני TrueType)

שימוש ב - "מחוץ לקופסה" תחזוקה נמוכה

מקס speedy-th הדפסה 60m/min הדפסת לוגו, גרפיקה, בר-קודים

תחנת הדפסה simsalagrimm תוכנה המבוססת על Windows

הדפסה על נקבובי שאינם נקבוביים משטחים (עץ, קרטון, נייר,

פלסטיק,מתכת,פלסטיקה)
OrdioX R300 adalah mencetak sistem, yang adalah flagship dari dunia yang terkenal perusahaan Rn Mark Inc. Printer yang bisa diandalkan dan economical pilihan untuk mencetak besar karakter-karakter di sekunder jelek,cartons dan kotak. Menggunakan teknologi piezo-mencetak tinggi-resolusi printer didirikan sendiri sebagai seorang yang bisa diandalkan, environmentally ramah, nyaman dan sangat inexpensive untuk beroperasi dan melaksanakan. Ini printers bisa mencetak semua vesitekniikan pekerjaan dengan resolusi tinggi, dapat diandalkan, economical, dan rendah biaya consumables, menyebabkan informasi di rapuh dan non-rapuh bahan, menggunakan berbagai cepat-pengeringan tinta dari berbagai warna. Sistem operasi Jendela
FCC disetujui, CE Disetujui
Adalah memimpin-bebas dan RoHS compliant 
Link: 
USB
Eksternal input perangkat (poros encoder, barcode pemindai, berat, sensor, PIC)
Tinta: 
110 mi disegel tinta kartrid
15 juta karakter per kartrid
Lebar seleksi dari warna dan jenis tinta
Minyak dasar untuk rapuh cetak
Pelarut based, non-rapuh sidik jari (CFIA disetujui)
Disetujui oleh CFIA untuk cepat-kering inks
Listrik: 
100-240V 50/60Hz 3.3 input tegangan
12V 40W maksimum output tegangan
Yang konslet perlindungan
CE/GS/UL/UL SA 

Standalone mencetak sistem
Yang encoder tombol untuk mengontrol kecepatan
Yang encoder tombol untuk menunda kendali
Ke 53 mm (2") tinggi cetak
Cetak 60 m/min (3 akademi militer ft/sec)
8 380 pixel ukuran font
Cetak TrueType fonts
Mencetak semua barcodes atau simbol
Batere cadangan untuk waktu dan tanggalnya
Incremental/decrimental numbering
Memimpin-bebas dan RoHS compliant
RN lunak berdasarkan Jendela OS
FCC/CE/ES approvals
0-45°C operasi suhu berkisar
2.5 kg Berat dengan packing
Resolusi tinggi pechatavshiesya tanggal dan waktu, counter

Tinggi Petti dari 2 ke 53 mm Semua TrueType fonts dan simbol

Menggunakan "keluar dari kotak" Rendah pemeliharaan

Max cepat-ini cetak 60m/min Mencetak logo, graphics dan kode bar

Offline mencetak simsalagrimm lunak berdasarkan Jendela

Tulisan di rapuh dan non-rapuh permukaan (wood, karton, kertas,

plastik,logam,plastik)
OrdioX R300 er að prenta kerfi, sem var flaggskipið í heiminum frægur fyrirtæki Rn Mark Inc. Prentarinn traustur og hagsýnt ákvörðun fyrir prentun stóra stafi á annarri pakka,lengjur og kassa. Notum tækni piezo-prenta há-upplausn prentarinn byrjaði sjálf sem trausti, environmentally friendly, þægilegur og mjög ódýrt að skera og halda í horfinu. Þetta prenturunum get prenta allt vesitekniikan vel með háa upplausn, trausti, hagsýnt, og lágt kostar consumables, sem veldur upplýsingar um porous og ekki porous efni, ekki nota margs konar fljótt að þorna bleki á mismunandi litir. Stýrikerfi Gluggar
FCC samþykkt, CE Samþykkt
Er blý-frjáls og RoHS samhæft 
Link: 
USB
Utanaðkomandi inntak tæki (shaft kóðari, strikamerkiname skannanum, þyngd, skynjari, GF)
Blekið: 
110 ml lokað blekhylki
Upp á 1 5 milljónir dala stafir á hylki
Hafa mikið val af liti og tegundir af bleki
Olía grundvelli fyrir porous prentun
Solvent byggð, ekki-porous prenta (CFIA samþykkt)
Samþykkt af CFIA fyrir hratt-þurr blek
Rafmagn vald: 
100-240V 50/60Hz 3.3 inntak voltage
12V 40W hámarks úttak voltage
Í skammhlaup vernd
CE/ÞYNGD/UL/UL SA 

Staka prentun kerfinu
Í kóðari skipta fyrir hraða stjórna
Í kóðari rofi fyrir töf stjórna
Upp að 53 mm (2") hæð prenta
Prenta upp í 60 m/mín (3 ft/sek)
8 380 punktar letur stærð
Prenta TrueType letur
Prenta allt barcodes eða tákn
Rafhlaðan bakraddir fyrir tíma og dagsetningu
Stigvaxandi/decrimental numbering
Leiða-frjáls og RoHS samhæft
RN forrit sem byggir á Glugga OS
FCC/CE/ICES approvals
0-45°C stjórnklefa hitastig færi
2.5 kg Þyngd með pakka
Hátt upplausn pechatavshiesya dagsetningu og tíma, borðinu

Hæð Petti frá 2 að 53 mm Allt TrueType letur og tákn

Nota "úr kassanum" þetta er lítil fyrirhöfn

Max fljóta-ta prentun 60m/mín Prentun logos, myndir og bar kóða

Ótengt prentun simsalagrimm forrit sem byggir á Glugga

Prentun á porous og ekki porous sést (wood, pappi, pappír,

plast,málmi,plasti)
OrdioX R300 es un sistema de impresión, que es el buque insignia conocida en todo el mundo de la empresa Rn Mark Inc. Sistema fiable y rentable para la impresión de grandes caracteres en el embalaje secundario,cajas de cartón y cajas. Con la ayuda de la tecnología piezo-impresión de alta resolución,la impresora ha demostrado ser fiable, ecológico, cómodo y muy barato de operar y mantener. Estas impresoras pueden imprimir todos los вашитехнические de trabajo de alta resolución, de forma fiable, rentable y con un bajo costo en consumibles, infligiendo información en superficies porosas y no porosas materiales, utilizando diversos rápidamente высыхающих de tinta de diferentes colores. El sistema operativo de Windows,
Aprobado por la FCC, CE Aprobado
No contiene plomo y cumple con RoHS 
Comunicación: 
USB
Un dispositivo de entrada externo (eje del encoder, el escáner de código de barras, el peso, el sensor, el PLC)
La tinta: 
110 ml sellado de tinta cartucho de impresión
Hasta 15 millones de caracteres en el cartucho
Gran variedad de colores y tipos de tinta
En baño de aceite base para superficies porosas de impresión
A base de solvente para no porosas de impresión, aprobado por el CFIA)
Aprobado por la CFIA para comida seca la pintura
Alimentación eléctrica: 
100-240V 50/60Hz 3.3 voltaje de entrada
12V 40W voltaje de salida máximo
Protección de cortocircuito
CE/GS/UL/UL SA 

Los sistemas autónomos de impresión
Codificador-conmutador de control de velocidad
Codificador-conmutador para la gestión de retraso
Antes de 53 mm (2") de altura de impresión
De impresión de hasta 60 m/min (3 pies/seg.)
8 380 píxeles el tamaño de la fuente
Imprimir fuentes TrueType
Impresión de cualquier tipo de códigos de barras o caracteres
Batería de copia de seguridad para la hora y la fecha
Copias de seguridad incrementales/decrimental de numeración
Lead-free y compatible con RoHS
RN software basado en Windows OS
La FCC/CE/ICES orquestaciones
0-45°C rango de temperaturas de funcionamiento
2,5 kg Peso de envío
La alta resolución de la печатиАвтоматическая la fecha y la hora, el contador de

La altura de la петати de 2 a 53 mm Todas las fuentes TrueType y símbolos

El uso de "fuera de la caja" Bajos costes de mantenimiento

Máx. vel-ar impresión de 60m/min Impresión de logotipos, gráficos y códigos de barras

Autónoma de impresión символовПрограммное software basado en Windows

Impresión en superficies porosas y no porosas superficies (madera, cartón, papel,

plástico,metal,plástico)
OrdioX R300 è un sistema di stampa, che è il fiore all'occhiello famosa in tutto il mondo società Rn Mark Inc. Cella di marcatura affidabile ed economica per la stampa a grandi caratteri per l'imballaggio secondario,scatole e scatole. Utilizzando la tecnologia piezo-stampa ad alta risoluzione,la stampante si è affermata come affidabile, ecologico, comodo e molto economico nell'uso e nella manutenzione. Queste stampanti possono stampare tutti вашитехнические di un processo ad alta risoluzione, affidabile, economico, e con bassi costi di materiali di consumo, infliggendo informazioni sul porosi e non porosi materiali, utilizzando diverse veloce высыхающих di inchiostro di diversi colori. Il sistema operativo Windows,
Approvato da FCC, CE
Non contiene piombo e RoHS 
Comunicazione: 
USB
I dispositivi esterni di input (albero encoder, scanner di codici a barre, di peso, sensore PLC)
Inchiostro: 
110 ml cartuccia sigillata
Fino a 15 milioni di caratteri per cartuccia
Una vasta scelta di colori e tipi di inchiostro
Olio base porosi stampa
A base solvente per non poroso di stampa (approvato dalla CFIA)
Approvato dalla CFIA per il fast-secchi di vernice
Alimentazione elettrica: 
100-240V 50/60Hz 3.3 tensione di ingresso
12V 40W tensione di uscita massima tensione
Protezione da cortocircuito
CE/GS/UL/UL SA 

Di un autonomo sistema di stampa
Encoder-switch per il controllo della velocità
Encoder-switch per la gestione di ritardo
Fino a 53 mm (2") altezza di stampa
Stampa fino a 60 m/min (3 piedi/sec)
8 380 pixel, dimensione del carattere
Stampa di caratteri TrueType
Stampa di qualsiasi tipo di codice a barre o caratteri
Batteria di backup per ora e data
Backup incrementali/decrimental di numerazione
Lead-free e RoHS
RN software basato su Windows OS
FCC/CE/ICES accordi
0-45°C gamma di temperatura di funzionamento
2,5 kg Peso di spedizione
Alta risoluzione печатиАвтоматическая la data e l'ora, il contatore

Altezza петати da 2 a 53 mm Tutti i tipi di carattere TrueType e simboli

L'uso di "fuori dalla scatola" Bassi costi di gestione

Max scor-re di stampa 60m/min Stampa di loghi, grafica e codici a barre

Autonoma di stampa символовПрограммное software su base Windows

Stampa su porosi e non porosi superfici (legno, cartone, carta,

plastica,metallo,plastica)
OrdioX R300 és un sistema d'impressió, que és la insígnia de la famosa empresa Rn Marca Inc. La impressora fiable i econòmica elecció per a la impressió de grans personatges de secundària embalatge,caixes de cartró i caixes. L'ús de la tecnologia peça-impressió d'alta resolució de la impressora consolidat com una fiable, respectuosos amb el medi ambient, còmode i molt barat per operar i mantenir. Aquestes impressores poden imprimir totes vesitekniikan treball amb alta resolució, fiable, econòmica i de baix cost de consumibles, causant informació sobre poroses i no materials porosos, utilitzant una gran varietat de ràpid assecat la tinta de colors diferents. Sistema operatiu Windows
FCC va aprovar, CE Aprovat
És conduir-lliure i RoHS compleix 
Enllaç: 
USB
Externs, dispositius d'entrada (eix codificador, escàner de codi de barres, pes, sensor, PLC)
Tinta: 
110 ml segellat cartutx de tinta
Fins a 15 milions de caràcters per cartutx
Una àmplia selecció de colors i tipus de tinta
Oli la base per a porós impressió
Solvent, no poroses print (CFIA aprovat)
Aprovat per la CFIA per a una ràpida-seca tintes
Energia elèctrica: 
100-240V 50/60Hz 3.3 de la tensió d'entrada
12V 40W màxima tensió de sortida
El circuit curt de protecció
CE/GS/UL/UL SA 

Independent sistema d'impressió
El codificador interruptor de control de velocitat
El codificador canviar per retard de control
Fins a 53 mm (2") alçada imprimir
Impressió de fins a 60 m/min (3 m/s)
8 380 píxels, mida del tipus de lletra
Imprimir el tipus de lletra TrueType
Tot impressió de codis de barres o símbols
Bateria de suport per hora i la data
Incremental/decrimental numeració
Portar-lliure i RoHS compleix
RN programari basat en el sistema operatiu Windows
FCC/CE/ICES aprovacions
0-45°C temperatura de funcionament gamma
2,5 kg de Pes amb embalatge
D'alta resolució pechatavshiesya data i hora, comptador

Alçada Petti de 2 a 53 mm a Tots els tipus de lletra TrueType i símbols

L'ús de "fora de la capsa" de Baix manteniment

Max speedy-th impressió de 60m/min Impressió de logotips, gràfics i codis de barres

En línia d'impressió simsalagrimm programari basat en Windows

Impressió en poroses i no superfícies poroses (de fusta, de cartró, de paper,

plàstic,metall,plàstics)
OrdioX R300 ir drukāšanas sistēmu, kas ir vadošā pazīstama visā pasaulē ar uzņēmuma Rn Mark Inc. Маркиратор uzticams un ekonomisks risinājums liela rakstzīmes uz sekundāro iepakojumu,kartona kārbas un kastes. Ar tehnoloģiju palīdzību, pjezo-drukāšanai ar augstu izšķirtspēju,printeris ir pierādījis sevi kā uzticams ekoloģiski tīrs, ērts un ļoti lēts ekspluatācijā un apkalpošanā. Šie printeri var drukāt visu вашитехнические uzdevumus ar augstu izšķirtspēju, droši, taupīgi, un ar zemām izmaksām izejmateriāli, nodarot informāciju uz porainām un neporaina materiāliem, izmantojot dažādu ātri высыхающих tinte dažādās krāsās. Operētājsistēma Windows,
Apstiprinājusi FCC Apstiprinājusi CE
Nesatur svinu un atbilst RoHS 
Saite: 
USB
Ārējo ievades ierīci (val kodētāju, svītru kodu skeneris, svara sensors, PLC)
Tinte: 
110 ml hermētiskā tintes kārtridžs
Līdz 15 miljoniem rakstzīmju kārtridžs
Plaša izvēle krāsu un veidu tintes
Eļļas pamatojoties uz porainiem drukāt
Uz šķīdinātāja bāzes, lai neporaina drukāšanai (apstiprināts CFIA)
Apstiprināts CFIA fast-sausas, krāsas
Elektriskā jauda: 
100-240V 50/60Hz 3.3 ieejas spriegums
12V 40W maksimālā izejas spriegums
Aizsardzība pret īssavienojumu
CE/GS/UL ASV/UL SA 

Autonomas sistēmas drukāt
Kodēšanas slēdzis, lai kontrolētu ātrumu
Kodēšanas slēdzis vadības kavēšanās
Līdz 53 mm (2") drukas augstums
Drukāšanas līdz 60 m/min (3 pēdas/sek)
8 380 pikseļi fonta lielums
Drukāt TrueType fontu
Drukāt jebkuru svītrkodu vai simbolus
Akumulatora rezerves, lai datumu un laiku
Elementārparaugu/decrimental numerācijas
Lead-free un ir saderīgs ar RoHS
RN softu, pamatojoties uz Windows OS
FCC/CE/ICES apstiprinājumiem
0-45°C darba temperatūras diapazons
2,5 kg Svars ar iepakojumu
Augstas izšķirtspējas печатиАвтоматическая datums, laiks, skaitītājs

Augstums петати no 2 līdz 53 mm Visi TrueType fonti un simboli

Izmantot "no kastes" Zemas ekspluatācijas izmaksas

Max scor-as drukas 60m/min Drukāšanas logotipi, grafikas un svītru kodu

Bezsaistē, drukāšana символовПрограммное programmatūru uz Windows

Drukāšana uz porainām un neporaina virsmām (koks, kartons, papīrs,

plastmasas,metāla,plastmasas)
OrdioX R300 - tai spausdinimo sistema, kuri yra pagrindinė žinomas visas pasaulis bendrovės Rn Mark Inc. Маркиратор patikimas ir ekonomiškas pasirinkimas spausdinimo didelių ženklų ant antrinės pakuotės kartono langelį ir dėžės. Naudojant šią technologiją, pjezo-spausdinti aukšta skiriamąja geba,spausdintuvas įsitvirtino kaip patikimas, ekologiškai švarus, patogus ir labai nebrangu eksploatuoti ir prižiūrėti. Šie spausdintuvai gali spausdinti visus вашитехнические darbą su didelės raiškos, saugiai, taupiai, ir su mažomis sąnaudomis, į eksploatacinės medžiagos, jei tai нанося informaciją пористых ir непористых medžiagų, naudojant įvairias greitai высыхающих rašalas, įvairių spalvų. Operacinė sistema Windows,
Patvirtino FCC, Patvirtino CE
Sudėtyje nėra švino ir atitinka RoHS 
Ryšiai: 
USB
Išorinės įvesties įrenginiai (val энкодера, brūkšninių kodų skaitytuvas, svorio jutiklis, PLC)
Rašalas: 
110 ml siūlė чернильный kasetė
Iki 15 milijonų simbolių kasetė
Platus pasirinkimas spalvų ir rūšių dažai
Aliejaus pagal norėdami пористых spausdinti
Remiantis tirpiklio norėdami непористых spausdinti (patvirtintas CFIA)
Patvirtinta, CFIA norėdami greito sausi dažai
Elektros maitinimas: 
100-240V 50/60Hz 3.3 įėjimo įtampa
12V 40W maksimali išėjimo įtampa
Apsauga nuo trumpo jungimo
CE/GS/UL JAV/UL SA 

Atskiras sistemas spausdinti
Programuotojas-komutatorius, skirtas valdyti greitis
Programuotojas-komutatorius, skirtas valdyti vėlavimo
Iki 53 mm (2") aukštis spausdinti
Spausdinti iki 60 m/min (3 pėdų/sek.)
8 380 pikselių šrifto dydį
Spausdinti TrueType šriftų
Spausdinti bet brūkšninių kodų arba simbolių
Baterija atsargine laiko ir datos
Инкрементные/decrimental numeracija
"Lead-free ir RoHS compliant
RN soft pagrindu Windows OS
FCC/CE/ICES согласований
0-45°C, darbo temperatūros diapazonas
2,5 kg Svoris su įpakavimu
Aukštos rezoliucijos печатиАвтоматическая datą ir laiką, skaitiklis

Aukštis петати nuo 2 iki 53 mm Visi TrueType šriftai ir simboliai

"Iš dėžės" Mažos eksploatavimo išlaidos

Max scor-ть spausdinimo 60м/min Spausdinimas logotipų, grafikos ir brūkšninių kodų

Autonominis spausdinti символовПрограммное įrangos pagrindu Windows

Spausdinti пористых ir непористых paviršių (medžio, kartono, popieriaus,

iš plastiko,metalo,plastiko)
OrdioX R300 е печатење систем, кој е предводник на светски познатата компанија Rn Марк Inc. Печатач сигурен и економичен избор за печатење на големи знаци на средно пакување,krabičkách и кутии. Користење на технологија piezo-печатите во висока резолуција на печатач за етаблира како сигурен, еколошки, удобно и многу евтини за ракување и одржување. Овие принтери може да се печати сите vesitekniikan работа со висока резолуција, сигурен, економски, и ниска цена за потрошен материјал, предизвикувајќи информации за porous и не-porous материјали, со користење на различни брзо сушење мастило на различни бои. Оперативен систем Windows
FCC одобрени, CE Одобрено
Се води слободна и RoHS согласност 
Линк: 
USB
Надворешни влезни уреди (вратило енкодер, бар-код скенер, тежина, сензор, PLC)
Мастило: 
110 ml запечатени мастило кертриџ
До 15 милиони знаци на кертриџ
Широк избор на бои и видови на мастило
Масло основа за porous печатење
Растворувач на основа, не-porous печати (CFIA одобрени)
Одобрени од страна на CFIA за брзо-сува мастила
Електрична енергија: 
100-240V 50/60Hz 3.3 влезен напон
12V 40W максималниот излезен напон
Краток спој заштита
CE/ГШ/UL/UL ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА 

Самостоен систем за печатење
Енкодерот switch за контрола на брзината
Енкодерот switch за одложување на контролата
До 53 мм (2") висина печатење
Печати до 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 пиксели големина на фонт
Печати TrueType фонтови
Печати на сите бар кодови или симболи
Резервната батерија за време и датум
Поединечни/decrimental нумерирање
Олово-слободни и RoHS согласност
RN софтвер базирани на Windows оперативен СИСТЕМ
Известување од FCC/CE/ICES одобренија
0-45°C, температурата на работа опсег
2.5 кг Тежина со пакување
Висока резолуција pechatavshiesya датум и време, counter

Висина Petti од 2 до 53 мм Сите TrueType фонтови и симболи

Со користење на "надвор од кутијата" Ниска одржување

Макс брзо-та печатење 60m./мин. Печатење логоа, графика и бар кодови

Offline печатење simsalagrimm софтвер базиран на Windows

Печатење на porous и не-porous површини (дрво, картон, хартија,

пластика,метал,пластика)
OrdioX R300 adalah sebuah sistem cetakan, yang adalah induk dari dunia terkenal perusahaan Rn Mark Inc. Printer yang bisa diandalkan dan ekonomis pilihan untuk mencetak besar karakter di kedua kemasannya,karton dan banyak kotak. Menggunakan teknologi piezo-cetak resolusi tinggi, pencetak membentuk diri sebagai handal, lingkungan yang ramah, nyaman, dan sangat murah untuk beroperasi dan menjaga. Ini pencetak bisa mencetak vesitekniikan pekerjaan dengan resolusi tinggi, dapat diandalkan, ekonomis, dan rendah biaya consumables, menyebabkan informasi di pori dan non-pori bahan baku, menggunakan berbagai cepat kering tinta warna yang berbeda. Sistem operasi Jendela
Pelelangan fcc sejumlah disetujui, CE Disetujui
Pimpinan-bebas dan RoHS compliant 
Link: 
USB
Input eksternal perangkat (poros semua trek, kod bar pemindai, berat, sensor, PIC)
Tinta: 
110 ml disegel tinta peluru
15 juta karakter peluru per
Luas pemilihan warna-warna dan jenis tinta
Minyak dasar untuk keropos mencetak
Pelarut berdasarkan, non-pori cetak (CFIA disetujui)
Disetujui oleh CFIA untuk cepat-kering inks
Listrik: 
100-240V 50/60Hz 3.3 input tegangan
12 V 40W maksimum output tegangan
Yang short circuit perlindungan
CE/GS/UL/UL SA 

Standalone sistem cetakan
Itu semua trek beralih untuk kecepatan mengendalikan
Itu semua trek beralih untuk menunda mengendalikan
Ke 53 mm (2") tinggi cetak
Cetak sampai 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 piksel huruf
Cetak TrueType font
Cetak semua barcodes atau simbol-simbol
Batere cadangan untuk waktu dan tanggal
Pijar/decrimental teks
Memimpin bebas dan RoHS compliant
RN perangkat lunak berdasarkan Jendela OS
Pelelangan fcc sejumlah/CE/ES persetujuan
0-45°C. operasi cetere
2.5 kg Berat dengan packing
Resolusi tinggi pechatavshiesya tanggal dan waktunya, counter

Ketinggian Petti dari 2 untuk 53 mm Semua TrueType font dan simbol

Menggunakan "keluar dari kotak" Rendah pemeliharaan

Max cepat-ini cetakan 60m/min Mencetak logos, grafik dan kode bar

Offline mencetak simsalagrimm perangkat lunak berdasarkan Jendela

Cetakan di pori dan non-pori permukaan (wood, kardus, kertas,

plastik,logam,plastik)
OrdioX R300 huwa l-istampar-sistema, li huwa l-inizjattiva tal-famużi fid-dinja-kumpanija Rn-Marka Inc. L-printer affidabbli u ekonomika u l-għażla għall-istampar kbar karattri fuq il-pakkett sekondarju,kartun u kaxxi. Bl-użu tat-teknoloġija piezo-istampa riżoluzzjoni għolja printer stabbilixxa lilu nnifsu bħala affidabbli, li jirrispettaw l-ambjent, komdu, u ħafna rħis biex joperaw u tinżamm. Dawn il-istampaturi li huma jistgħu istampa kollha vesitekniikan impjieg ma ' riżoluzzjoni għolja, affidabbli, ekonomika, u l-ispiża baxxa ta'oġġetti konsumabbli, li tikkawża l-informazzjoni dwar l-porous u mhux porous-materjali, l-użu ta'varjetà ta'quick-tnixxif linka ta differenti colors. Sistema operattiva Windows
FCC approvat, ta'l-UFFIĊĊJU ewropew Approva
Huwa jwassal l-idroġenu u l-RoHS konformi 
Il-Link: 
USB
Estern kontribut tagħmir (shaft encoder, barcode scanner, il-piż, sensor, PLC)
Linka: 
110 ml issiġillat linka-iskartoċċ
Sa 15-il miljun karattri kull skartoċċ
Għażla kbira ta'colors u t-tipi ta linka
Żejt il-bażi għall-porous-istampar
Solvent bbażata, mhux porous imqabbeż (CFIA approvat)
Approvati mill-CFIA għall-insulina li taħdem malajr xotta linka
Electric power: 
100-240V 50/60Hz 3.3 kontribut-kanali voltage
12V 40W massimu-produzzjoni vultaġġ
L-qasira ċirkuwitu ta'protezzjoni
CE/GS/UL/UL SA 

Standalone-istampar-sistema
L-encoder taqleb għall-kontroll tal-veloċità
L-encoder taqleb għal dewmien l-kontroll
Sa 53 mm (2") għoli-istampa
Stampat sa 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 pixels font-daqs
Stampat TrueType fonts
Stampat kollha barcodes jew is-simboli
- Batterija ħlasijiet għall-ħin u d-data
Inkrementali/decrimental numerazzjoni
Jwasslu l-idroġenu u l-RoHS konformi
RN softwer ibbażati fuq Windows OS
FCC/CE/ICES approvazzjonijiet
0-45°C operattivi-temperatura tal-medda
2. 5 kg fil-Piż b'imballaġġ
Riżoluzzjoni għolja pechatavshiesya data u l-ħin, il-ポlieda kontra

It-tul Petti minn 2 sa 53 mm Kollha TrueType fonts u simboli

Bl-użu ta' "barra mill-kaxxa" Baxx ta ' manteniment

Max mgħaġġla-aw-istampar 60 miljun/min-Istampar logos, grafiku u l-kodiċi żbarrati

Offline-istampar simsalagrimm softwer ibbażati fuq Windows

L-istampar fuq il-porous u mhux porous l-uċuħ (injam, tal-kartun, il-karta,

tal-plastik,il-metall,il-plastik)
OrdioX R300 ist ein Drucksystem, das ist das Flaggschiff in der ganzen Welt berühmt Unternehmen Rn Mark Inc. Маркиратор zuverlässigste und kostengünstigste Option für das drucken von großen Zeichen auf sekundäre Verpackungen,Kartons und Kisten. Mit Hilfe der Technologie Piezo-Druck mit hoher Auflösung,der Drucker hat sich als zuverlässig, umweltfreundlich, bequem und sehr günstig im Unterhalt und in der Wartung. Diese Drucker können Sie alle вашитехнические Aufgaben mit hoher Auflösung, zuverlässig, sparsam, und mit niedrigen Kosten für Verbrauchsmaterialien, die dabei verursacht die Informationen auf porösen und nicht porösen Materialien, mit unterschiedlichen schnell trocknenden Tinte in verschiedenen Farben. Betriebssystem Windows
Genehmigt durch CER-FCC, CE
Nicht bleifrei und RoHS-konform 
Verbindung: 
USB
Externe Eingabegeräte (Shaft Encoder -, Barcode-Scanner, Gewichts -, Sensor -, PLC)
Tinte: 
110 ml versiegelte Tintenpatrone
Bis zu 15 Millionen Zeichen auf der Kassette
Eine Breite Auswahl von Farben und Tinten
Öl Grundlage für poröse drucken
Auf der Grundlage des Lösungsmittels für die nicht-porösen drucken (genehmigt CFIA)
Okay CFIA für fast trockenen Farben
Stromversorgung: 
100-240V 50/60Hz Eingangsspannung 3.3
12V 40W maximale Ausgangsspannung
Kurzschluss-Schutz
CE/GS/UL (USA/UL SA 

Stand-alone-System drucken
Encoder-Switch für die Steuerung der Geschwindigkeit
Encoder-Switch zur Steuerung der Verzögerung
Bis 53 mm (2") Höhe drucken
Druckgeschwindigkeit von bis zu 60 m/min (3 Fuß/s)
8 380 Pixel Schriftgröße
Drucken von TrueType-Schriftarten
Drucken keine Barcode-oder-Zeichen
Batterie-Backup für Zeit-und Datumsanzeige
Inkrementelle/decrimental Nummerierung
Lead-free-und RoHS-kompatibel
RN Software auf Basis von Windows OS
FCC/CE/ICES-Zulassungen
0-45°C Temperaturbereich
2,5 kg Gewicht mit Verpackung
Hohe Auflösung печатиАвтоматическая das Datum und die Zeit, Zähler

Höhe петати von 2 bis 53 mm Alle TrueType-Schriften und Symbole

Die Verwendung von "aus der Box" Niedrige Betriebskosten

Max ist schnell gekauft und drucken 60m/min-Druck von Logos, Grafiken und Barcodes

Autonome drucken символовПрограммное Software auf Windows-Basis

Drucken auf porösen und nicht porösen Oberflächen wie Holz, Karton, Papier,

Kunststoff,Metall,Kunststoff)
OrdioX R300 er en utskrift-systemet, som er flaggskipet til den verdensberømte selskapet Rn Mark Inc. Skriveren pålitelig og økonomisk valg for å skrive ut store tegn på sekundær emballasje,kartonger og esker. Ved hjelp av teknologi piezo-skriv ut-skriver med høy oppløsning etablert seg som en pålitelig, miljøvennlig, komfortabel og svært billig å drifte og vedlikeholde. Disse skriverne kan skrive ut alle vesitekniikan jobb med høy oppløsning, pålitelig, økonomisk, og en lav kostnad av forbruksvarer, forårsaker informasjon på porøse og ikke-porøse materialer, og bruker en rekke quick-tørking blekk i ulike farger. Operativsystemet Windows
FCC-godkjent, CE-Godkjent
Er føre-gratis og i overensstemmelse med RoHS 
Link: 
USB
Eksterne input-enheter (aksel encoder, strekkode skanner, vekt, sensor, PLC)
Blekk: 
110 ml forseglet blekkpatron
Opp til 15 millioner tegn per kassett
Et bredt utvalg av farger og typer blekk
Olje grunnlaget for porøse utskrift
Løsemiddelbaserte, ikke-porøse ut (CFIA godkjent)
Godkjent av CFIA for rask tørr blekk
Elektrisk strøm: 
100-240V 50/60Hz 3.3 inngangsspenning
12V 40W maksimal utgangsspenning
Den kortslutningsvern
CE - /GS/DL/UL SA 

Frittstående utskrift system
Den encoder-bryteren for å kontrollere hastigheten
Den encoder bytte for forsinkelse kontroll
Opp til 53 mm (2") høyde skriv ut
Skriv ut opp til 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 punkter skriftstørrelse
Skriv ut TrueType-skrifter
Skrive ut alle strekkoder eller symboler
Batteri-backup for tid og dato
Inkrementell/decrimental nummerering
Føre-gratis og i overensstemmelse med RoHS
RN programvare basert på Windows OS
FCC/CE/ICES godkjenninger
0-45°C driftstemperatur
2,5 kg Vekt med emballasje
Høy oppløsning pechatavshiesya dato og tid, counter

Høyde Petti fra 2 til 53 mm Alle TrueType-skrifter og symboler

Ved hjelp av "ut av boksen" Lite vedlikehold

Maks rask-th utskrift 60m/min Utskrift logoer, grafikk og strekkoder

Frakoblet modus utskrift simsalagrimm programvare basert på Windows

Skrive ut på porøse og ikke-porøse underlag (tre, papp, papir,

plast,metall,plast)
OrdioX R300 to system druku, który jest flagowym znanej na cały świat firmy Rn Mark Inc. Маркиратор niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do druku w dużych znaków dodatkowych opakowania,kartony i pudełka. Dzięki technologii piezo-wydruków o wysokiej rozdzielczości,drukarka sprawdza się jako niezawodny, ekologicznie czysty, wygodny i bardzo tani w eksploatacji i konserwacji. Te drukarki mogą drukować wszystkie вашитехнические zadania o wysokiej rozdzielczości, bezpiecznie, oszczędnie, niskie koszty eksploatacyjne, przy tym powodując informacje na porowatych i nieporowatych materiałów, z wykorzystaniem różnych szybko высыхающих atramentu w różnych kolorach. System operacyjny Windows,
Zatwierdzony przez FCC, Zatwierdzony CE
Nie zawiera ołowiu i zgodne z RoHS 
Komunikacja: 
USB
Zewnętrzne urządzenia wejścia (wał enkodera, skaner kodów kreskowych, wagi, czujnik, sterownik PLC)
Atrament: 
110 ml szczelnym tonery do drukarek laserowych
Do 15 mln znaków na kasetę
Szeroki wybór kolorów i rodzajów atramentów
Na bazie oleju podstawie do porowatych druku
Na bazie rozpuszczalnika do nieporowatych druku (zatwierdzony przez CFIA)
Zatwierdzony przez CFIA dla fast-farby suche
Zasilanie elektryczne: 
100-240V 50/60Hz napięcie 3.3
12V 40W maksymalne napięcie wyjściowe
Zabezpieczenie przed zwarciem
CE/GS, UL/US/UL SA 

Systemy autonomiczne druku
Nadajnik-przełącznik do sterowania prędkością
Nadajnik-przełącznik do sterowania opóźnienia
Do 53 mm (2") wysokość druku
Drukowanie do 60 m/min 3 m/s)
8 380 pikseli rozmiar czcionki
Drukowanie czcionek TrueType
Drukowanie dowolnych kodów kreskowych lub znaków
Bateria do tworzenia kopii zapasowych, czasu i daty
Przyrostowe/decrimental numeracji
Lead-free i RoHS zgodny
RN katalogu na bazie Windows OS
FCC/CE/ICES negocjacji
ziaren 0-45°C zakres temperatur
2,5 kg Waga z opakowaniem
Wysoka rozdzielczość печатиАвтоматическая data i godzina, licznik

Wysokość петати od 2 do 53 mm Wszystkie czcionki TrueType i symbole

Korzystanie z pudełka Niskie koszty eksploatacji

Max szybkości-ty druku 60m/min Drukowanie logo, grafiki i kodów kreskowych

Samodzielny wydruk символовПрограммное oprogramowanie oparte na systemie Windows,

Drukowanie na porowatych i nieporowatych powierzchniach (drewno, tektura, papier,

plastik,metal,tworzywa sztuczne)
OrdioX R300 é um sistema de impressão, que é o carro-chefe famosa em todo o mundo a empresa Rn Mark Inc. Маркиратор confiável e econômica opção para impressão em grandes caracteres em embalagem secundária,caixas de papelão e caixas de correio. Utilizando a tecnologia piezo de alta resolução de impressão,a impressora estabeleceu-se como seguro, ambientalmente limpo, confortável e de muito de baixo custo de operação e manutenção. Estas impressoras podem imprimir todos os вашитехнические um trabalho de alta resolução, de forma segura, eficiente e com baixos custos em consumíveis, ao mesmo tempo que informações sobre porosas e não porosas materiais, com a utilização de diferentes rápido высыхающих de tinta de cores diferentes. O sistema operacional Windows,
O FCC, o CE Aprovado
Não contém chumbo e é compatível com RoHS 
Comunicação: 
USB
Um dispositivo de entrada externo (eixo do encoder, o scanner de código de barras, peso, sensor, PLC)
A tinta: 
110 ml cartucho selado
Até 15 млн. de caracteres em cartucho
Uma grande variedade de cores e tipos de tinta
Óleo de base para porosa de impressão
A base de solvente para não-porosa de impressão (aprovado CFIA)
Aprovado CFIA para o fast-tinta seca
Alimentação elétrica: 
100-240V 50/60Hz 3.3 tensão de entrada
12V 40W tensão máxima de saída
Proteção contra curto-circuito
CE/GS/UL EUA/UL SA 

Independente do sistema de impressão
Codificador-switch para controle de velocidade
Codificador-switch para a gestão de atraso
Até 53 mm (2") altura de impressão
De impressão de até 60 m/min (3 pés/s)
8 380 pixels tamanho da fonte
Imprimir tipos de letra TrueType
Impressão de quaisquer códigos de barras ou caracteres
Bateria de backup para a hora e a data
Backups incrementais/decrimental de numeração
Lead-free e compatível com RoHS
RN software baseado em Windows para o mac OS
FCC/CE/ICES acordos
0-45°C faixa de temperatura de operação
2,5 kg Peso de envio
Alta resolução печатиАвтоматическая data e hora, o contador de

Altura петати de 2 a 53 mm de Todas as fontes TrueType e símbolos

O uso de "fora da caixa" Baixos custos operacionais

Max scor-erguer-se a impressão de 60m/min Impressão de logotipos, gráficos e códigos de barras

Oab impressão символовПрограммное software baseado em Windows

Imprimir a porosas e não porosas superfícies (madeira, papelão, papel,

plástico,metal,plástico)
OrdioX R300 este un sistem de imprimare, care este un pilot faimos în întreaga lume a companiei Rn Mark Inc. Маркиратор fiabile si economice opțiune pentru a imprima caractere de dimensiuni mari pe ambalajul secundar,cutii de carton și cutii. Cu tehnologia piezoelectrică-imprimare de inalta rezolutie,imprimanta sa dovedit a fi de incredere, ecologic, confortabil si foarte ieftin de operat și de întreținut. Aceste imprimante pot imprima toate вашитехнические locuri de muncă de înaltă rezoluție, sigur,, low-cost, low-cost pe consumabile, aducând informații pe poroase și neporoase materiale, folosind o varietate de rapid высыхающих de cerneală de diferite culori. Sistemul de operare Windows,
Aprobat de FCC, Aprobat de CE
Nu conține plumb și RoHS compliant 
Relația: 
USB
Dispozitive externe de intrare (arborele энкодера, scanner de coduri de bare, în greutate, senzor, PLC)
Cerneala: 
110 ml sigilat cartușul de cerneală
Până la 15 milioane de caractere pe cartușul de imprimare
O gamă largă de culori și tipuri de cerneală
Pe de ulei baza pentru poroase de imprimare
Pe baza de solvent pentru neporoase imprimare (aprobat CFIA)
Aprobat CFIA pentru fast-uscat de vopsea
Alimentare cu curent: 
100-240V 50/60Hz 3.3 tensiune de intrare
12V 40W tensiune maximă de ieșire
Protecție la scurtcircuit
CE/GS/UL/UL SA 

Sistem stand-alone de imprimare
Encoder-comutator pentru control al vitezei
Encoder-comutator pentru control de întârziere
La 53 de mm (2") înălțime imprimare
De imprimare de pana la 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 pixeli dimensiunea fontului
Imprimare fonturi TrueType
Imprimare orice cod de bare sau de simboluri
Baterie de backup pentru a orei și a datei
Backup/decrimental de numerotare
Lead-free, compatibil RoHS
RN soft bazat pe Windows OS
FCC/CE/ICES aprobărilor
0-45°C, interval de temperatură de funcționare
2,5 kg Greutate cu ambalaj
De înaltă rezoluție печатиАвтоматическая ora și data, ora

Înălțime петати de la 2 pînă la 53 mm, Toate fonturile TrueType și simboluri

Utilizarea "din cutie" costuri Reduse de operare

Max speed-e de imprimare 60m/min Imprimare de logo-uri, grafica si coduri de bare

Stand de imprimare символовПрограммное ul bazat pe Windows

Imprimare pe poroase și neporoase suprafete (lemn, carton, hârtie,

plastic,metal,materiale plastice)
OrdioX Р300 - то је систем штампања, који је перјаница познат на цео свет предузећа Рн Mark Inc. Маркиратор поуздан и економичан избор за штампање великих слова у оквиру секундарног паковања,кутије и кутије. Уз помоћ технологије пиезо-штампање са високе резолуције,штампач је етаблирао као поуздан и еколошки чист, удобан и веома је јефтин рад и одржавање. Ови штампачи могу да штампају све вашитехнические задатке са високе резолуције, поуздано, скромно и са ниским трошковима је потрошни материјал, са наношења информације на порозне и не-порозних материјала, користећи различите брзо высыхающих мастила различитих боја. Виндовс оперативни систем,
Усвојен ФЦЦ Одобрен ЦЕ
Не садржи олово и одговара Рохс 
Однос: 
УСБ
Спољашњи уређај за унос (вратило енкодера, баркод скенер, тежине, сензор, PLC)
Мастило: 
110 мл херметички кертриџ
До 15 милиона карактера у кертриџа
Широк избор боја и типова мастила
На бази основу за порозне штампање
На бази растварача за не-порозног штампање (одобрен од стране CFIA)
Одобрен CFIA за брзе сушено мастило
Електрични погон: 
100-240В 50/60хз 3.3 улазни напон
12В 40W максимални излазни напон
Заштита од кратког споја
ЦЕ/ГС/UL САД/UL ЦА 

Самостални систем за штампање
Кодер-прекидач за контролу брзине
Кодер-прекидач за управљање одлагања
До 53 мм (2") висина штампање
Штампање до 60 м/мин (3 м/сек)
8 380 пиксела, величина фонта
Штампање TrueType фонтови
Штампање било бар-кодова знакова или
Батерије резервне копије за време и датум
Инкрементални/decrimental нумерације
Lead-фрее и Рохс компатибилан
РН софтвер за Виндовс ОС
ФЦЦ/ЦЕ/ICES сагласности
0-45°C оператинг температуре
2,5 кг Тежине са паковањем
Високе резолуције печатиАвтоматическая датум и време, сатни бројач

Висина петати од 2 до 53 мм Све TrueType фонтови и ликови

Коришћење "из кутије", Ниске оперативне трошкове

Макс сцор-ог штампање 60м/мин Штампање логотипа, графика и бар-кодова

Аутономне штампање символовПрограммное софтвер заснован на оперативном систему Виндовс

Штампање на порозне и не-порозне површине (дрво, картон, папир,

пластика,метал,пластика)
OrdioX R300 je tlačový systém, ktorý je vlajkovou loďou na svete slávnych spoločnosti Rn Známky Inc. Tlačiareň spoľahlivé a ekonomické voľbou pre tlač veľkých znakov na sekundárne obaly,kartóny a krabice. Pomocou technológie, piezo-tlač s vysokým rozlíšením tlačiarne etablovala ako spoľahlivý, priateľský k životnému prostrediu, pohodlné a veľmi lacný na obsluhu a údržbu. Tieto tlačiarne môžete vytlačiť všetky vesitekniikan prácu s vysokým rozlíšením, spoľahlivé, ekonomické a nízke náklady na spotrebný materiál, čo spôsobuje informácie na porézne a non-porézne materiály, pomocou rôznych rýchle schnutie atramentu rôznych farieb. Operačný systém Windows
FCC schválená, CE Schválené
Je bezolovnaté a RoHS 
Odkaz: 
USB
Vonkajšie vstupné zariadenia (hriadeľ encoder, čiarových kódov, váhy, snímača, PLC)
Atrament: 
110 ml zapečatené atramentových zásobníkov
Až 15 miliónov znakov na kazetu
Široký výber farieb a typy atramentu
Olej základom pre porézne tlač
Na báze rozpúšťadiel, non-porézne tlače (CFIA schválené)
Schválené CFIA pre rýchly-suché atramenty
Elektrické napájanie: 
100-240V 50/60Hz 3.3 vstupné napätie
12V 40W maximálne výstupné napätie
Skratu ochrana
CE/GS/UL/UL SA 

Samostatný tlačový systém
The encoder prepínač pre ovládanie rýchlosti
The encoder prepínač pre odkladu ovládanie
Až 53 mm (2") výška tlače
Vytlačiť až 60 m/min (3 ft/sek)
8 380 pixlov písma veľkosť
Tlač TrueType fonty
Vytlačiť všetky čiarové kódy a symboly,
Záložnej batérie pre čas a dátum
Prírastkové/decrimental číslovanie
Bezolovnaté a RoHS
RN softvér založený na OS Windows
Upozornenie FCC/CE/ICES schválenia
0-45°C rozsah prevádzkovej teploty
2.5 kg Hmotnosť balenia
Vysoké rozlíšenie pechatavshiesya dátum a čas, počítadlo

Výška Petti od 2 do 53 mm Všetky písma a symboly

Pomocou "out of the box" Nízke nároky na údržbu

Max rýchle-th tlač 60 m/min Tlač loga, grafiky a čiarových kódov

Off-line tlač simsalagrimm softvér založený na Windows

Tlač na porézne a non-porézne povrchy (drevo, kartón, papier,

plast,kov,plasty)
OrdioX R300 je sistem tiskanja, ki je vodilno svetovno znanega podjetja Rn Znamke, Inc. Tiskalnik zanesljiva in ekonomična izbira za tiskanje velikih znakov na sekundarno pakiranje,škatle in škatle. Z uporabo tehnologije piezo-tiskanje v visoki ločljivosti tiskalnika uveljavil kot zanesljiv, okolju prijazno, udobno in zelo poceni za upravljanje in vzdrževanje. Ti tiskalniki lahko tiskate vse vesitekniikan delovnih mest z visoko ločljivostjo, zanesljivo, ekonomično in nizkimi stroški za potrošni material, ki povzroča informacije o porozne in ne-poroznih materialov, z uporabo različnih hitro sušenje črnila različnih barv. Operacijski sistem Windows
FCC potrjena, CE, ki so Odobrene
Svinec-brezplačno in RoHS 
Povezava: 
USB
Zunanje vhodne naprave (gred kodirnik, črtne kode skener, teža, senzor, PLC)
Črnilo: 
110 ml zaprti kartuša
Do 15 milijonov znakov na kartušo
Širok izbor barv in vrste črnila
Olje podlaga za porozne tiskanje
Na osnovi topil, neporozni tiskanja (CFIA odobren)
Odobril CFIA za hitro posuši barve
Električna moč: 
100-240V 50/60Hz 3.3 vhodna napetost
12V 40W maksimalna izhodna napetost
V kratkostična zaščita
CE/GS/UL/UL SA 

Samostojna printing system
Je kodirno stikalo za nadzor hitrosti,
Je kodirno stikalo za zamudo nadzor
Do 53 mm (2") višina tiskanja
Tiskanja do 60 m/min (3 ft/s)
8 380 slikovnih pik velikost pisave
Natisni pisave TrueType
Print all črtne kode ali simbolov
Akumulator za datum in čas
Inkrementalni/decrimental številčenje
Lead-free in RoHS
RN programske opreme, ki temelji na Windows OS
Obvestilo FCC/CE/ICES homologacije
0-45°C temperaturno območje
2,5 kg Teža s pakiranje
Visoka ločljivost pechatavshiesya datum in čas, števec

Višina Petti od 2 do 53 mm Vse TrueType pisave in simbolov

Uporaba "out of the box" Nizki stroški vzdrževanja

Max hitro-th tiskanje 60m/min Tiskanje logotipi, grafike in črtne kode

Brez povezave tiskanje simsalagrimm programske opreme, ki temelji na operacijskem sistemu Windows

Tiskanje na porozne in ne-poroznih površinah (les, karton, papir,

plastika,kovina,plastika),
OrdioX R300 เป็นการพิมพ์ของระบบซึ่งเป็นทิศทางสูงสุดของโลกมีชื่อเสียงบริษัท Rn มาร์ไพรซ์ ต้องการเครื่องพิมพ์น่าเชื่อถือและ economical ทางเลือกสำหรับการพิมพ์ตัวอักษรขนาดใหญ่บนช่องทางที่สอ packaging,cartons และกล่อง การใช้เทคโนโลยี piezo-พิมพ์สูง-ความละเอียดของเครื่องพิมพ์ซึ่งสร้างตัวมันเองที่เชื่อถือได้ environmentally เป็นมิตร,สะดวกสบายมาก inexpensive ที่จะต้องผ่าตัดและรักษาอยู่ พวกเครื่องพิมพ์ต่างๆสามารถพิมพ์ทั้ง vesitekniikan งานกับความละเอียดสูงน่าเชื่อถือ economical และต่ำต้นทุนของ consumables นเนื่องจากข้อมูลของ porous และไม่ porous วัตถุดิบบนการใช้ความหลากหลายของเร็ว drying หมึกของสีต่างออกได้ ระบบปฏิบัติการหน้าต่าง
FCC รับการรับรอง,CE รับการรับรอง
คือนำฟรีและ RoHS compliant 
เชื่อมโยง: 
พอร์ต USB
เว็บเบราว์เซอร์ภายนอกข้อมูลอุปกรณ์(เพลาตัวเข้ารหัส,บาร์โคดเครื่องสแกน,น้ำหนักตัวตรวจจับนะ PLC)
หมึก: 
ข้อที่ 110 ที่ตัวเลขถูกปกปิดไว้ตลับหมึก
ขึ้นไป 15 ล้านตัวอักษรต่อตลับหมึก
เป็นอย่างกว้างส่วนที่เลือกของสีและประเภทของหมึก
น้ำมัน พื้นสำหรับ porous การพิมพ์
Solvent พื้นฐาน,ไม่มี porous พิมพ์(CFIA รับการรับรอง)
รับป CFIA สำหรับเร็ว-แห้ง inks
ไฟฟ้าพลังงาน: 
100-240V 50/60Hz 3.3 นำเข้าข้อมูล voltage
12V 40W สูงสุดของผลส่งออก voltage
ที่สั้นวงจรการคุ้มครอง
CE/GS/UL/UL ซา 

Standalone การพิมพ์ของระบบ
คนสลับตัวเข้ารหัสสำหรับความเร็วควบคุม
คนสลับตัวเข้ารหัสสำหรับเลื่อนควบคุม
ต้อง 53 อืม(2")ความสูงของพิมพ์
พิมพ์ต้อง 60 m/มิน(3 ft/วินาที)
8 380 หน่วยเป็นพิกเซลขนาดตัวอักษร
พิมพ์ truetypeot means opentype แบบอักษร
พิมพ์ทั้ง barcodes หรือสัญลักษณ์
แบตเตอรี่สำรองสำหรับเวลาและวันที่ comment
Incremental/decrimental numbering
นำฟรีและ RoHS compliant
RN ซอฟต์แวร์จากหน้าต่าง O
FCC/CE/ICES approvals
0-45 ข้อ C ปฏิบัติการอุณหภูมิระยะ
2.5 kg น้ำหนักกันเก็บของ
ด้วยความละเอียดสูง pechatavshiesya วันและเวลาเคาน์เตอร์

ความสูงของ Petti จาก 2 ต้อง 53 อืมทั้ง truetypeot means opentype แบบอักษรและสัญลักษณ์

ใช้"ออกมาจากกล่อง"น้อยดูแลรักษา

แม็กซ์เร็วๆ-พการพิมพ์ 60m/มินการพิมพ์โลโก้,กราฟิกและบาร์รหัส

ไม่ได้เชื่อมต่อการพิมพ์ simsalagrimm ซอฟต์แวร์จากหน้าต่าง

การพิมพ์บน porous และไม่ porous นผิว(ไม้,กระดาษกล่องกระดาษ

เป็นพลาสติโลหะ plastics)
OrdioX R300 - bu baskı sistemi, bir amiral gemisi olarak bilinen dünya şirketi Rn Mark Inc. Маркиратор güvenilir ve ekonomik bir seçenek için baskı büyük karakter ikincil ambalaj,karton kutular ve kasalar. Teknoloji ile piezo-yüksek çözünürlüklü baskı,yazıcı olarak kendini kanıtlamıştır güvenilir, çevre dostu, kolay ve çok düşük maliyetli kullanım ve bakım. Bu yazıcılar yazdırabilir tüm вашитехнические işleri yüksek çözünürlüklü, güvenli, ekonomik ve düşük maliyetli sarf malzemeleri, bununla uğraşan, bilgi gözenekli ve gözeneksiz malzemelerin çeşitli kullanarak, hızlı bir şekilde высыхающих mürekkep farklı renk. Windows işletim sistemi,
Onaylı FCC, CE Onaylı
İçermez, kurşunsuz ve RoHS uyumlu 
İletişim: 
USB
Dış giriş aygıtları (şaft enkoder, barkod tarayıcı, kilo, sensör, PLC)
Mürekkep: 
110 ml sızdırmaz mürekkep kartuşu
15 milyon karakter baskı kartuşu
Geniş bir renk seçme ve mürekkep türleri
Yağ temel için gözenekli baskı
Solvent esaslı gözenekli olmayan baskı (onaylanmış CFİA)
Onaylanmış CFİA için fast-kuru boya
Elektrik güç kaynağı: 
100-240V 50/60Hz giriş voltajı 3.3
12V 40W maksimum çıkış voltajı
Kısa devre koruması
CE/GS/UL AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ/UL SA 

Çevrimdışı yazdırma sistemi
Coder-switch yönetimi için rüzgar
Coder-switch yönetimi için gecikme
Kadar 53 mm (2") baskı yüksekliği
Baskı-60 m/dk (3 ft/sa)
8 380 piksel yazı tipi boyutu
Yazdırma TrueType yazı tipi
Baskı herhangi bir barkod veya karakter
Pil yedekleme için bir zaman ve tarih
Artımlı/decrimental numaralandırma
Lead-free RoHS uyumlu
RN soft Windows tabanlı bir OS
FCC/CE/ICES anlaşmaları
0-45°C çalışma sıcaklık aralığı
2,5 kg Ağırlık ambalajlı
Yüksek çözünürlük печатиАвтоматическая tarihi ve saati sayacı

Yükseklik петати 2 ila 53 mm Tüm TrueType yazı tipleri ve karakterleri

Kullanımı "kutunun dışında" Düşük işletme maliyetleri

Max scor-e k s baskı 60m/dk Baskı logolar, grafik ve barkod

Çevrimdışı yazdırma символовПрограммное yazılımı, Windows tabanlı

Baskı gözenekli ve gözenekli olmayan yüzeylere (ahşap, karton, kağıt,

plastik,metal,plastik)
OrdioX R300 - це система друку, яка є флагманом відомої на весь світ компанії Rn Mark Inc. Маркувальник надійний і економічний варіант для друку великих символів на вторинну упаковку,картонні коробки та ящики. За допомогою технології п'єзо-печатки з високим дозволом,принтер зарекомендував себе як надійний, екологічно чистий, зручний і дуже недорогий в експлуатації і обслуговуванні. Ці принтери можуть друкувати всі вашитехнические завдання з високою роздільною здатністю, надійно, економно, і з низькими витратами на витратні матеріали, при цьому завдаючи інформацію на пористих і непористих матеріалів, з використанням різних швидко висихають чорнила різних кольорів. Операційна система Windows,
Схвалений FCC, Схвалений CE
Не містить свинцю і відповідає RoHS 
Зв'язок: 
USB
Зовнішні пристрої введення (вал енкодера, сканер штрих-коду, ваги, датчик, PLC)
Чорнило: 
110 мл герметичний чорнильний картридж
До 15 млн. символів на картридж
Широкий вибір кольорів і типів чорнила
На масляній основі для пористих друку
На основі розчинника для непористих друку (схвалений CFIA)
Схвалений CFIA для фаст-сухі фарби
Електричне живлення: 
100-240V 50/60Hz 3.3 вхідна напруга
12V 40W максимальна вихідна напруга
Захист від короткого замикання
CE/GS/UL/UL СА 

Автономні системи друку
Кодер-комутатор для управління швидкістю
Кодер-комутатор для управління затримки
До 53 мм (2") висота друку
Друку до 60 м/хв (3 фути/сек)
8 380 пікселів розмір шрифту
Друк шрифтів TrueType
Друк будь-яких штрих-кодів або символів
Батарея резервного копіювання для часу і дати
Додаткове/decrimental нумерації
Lead-free і RoHS сумісний
RN софт на базі Windows OS
FCC/CE/ICES погоджень
0-45°C робочий діапазон температур
2,5 кг Вага з упаковкою
Висока роздільна здатність печатиАвтоматическая дата і час, лічильник

Висота петати від 2 до 53 мм, Всі TrueType шрифти символи

Використання "з коробки" Низькі експлуатаційні витрати

Max шв-ть друку 60м/хв Друк логотипів, графіки та штрих-кодів

Автономна друк символовПрограммное забезпечення на основі Windows

Друк на пористих і непористих поверхнях (дерево, картон, папір,

пластик,метал,пластмаси)
OrdioX R300 on tulostus-järjestelmä, joka on lippulaiva maailman tunnetuin yritys, Rn-Merkki, Inc. Tulostimen luotettava ja taloudellinen valinta, kun tulostat suuria merkkejä toissijainen pakkaus,pakkaukset ja laatikot. Tekniikkaa käyttäen piezo-print korkean resoluution tulostimen vakiinnuttanut asemansa luotettavana, ympäristöystävällinen, mukava ja erittäin edullisia käyttää ja ylläpitää. Nämä tulostimet, voi tulostaa aivan vesitekniikan työn korkea tarkkuus, luotettavuus, taloudellisuus, ja alhaiset kustannukset tarvikkeet, aiheuttaa tietoa huokoinen ja ei-huokoiset materiaalit, käyttämällä erilaisia nopeasti kuivuva muste eri värejä. Käyttöjärjestelmä: Windows
FCC-hyväksytty, CE-Hyväksytty
On lyijytön ja RoHS-yhteensopiva 
Linkki: 
USB
Ulkoinen syöttölaitteita (shaft encoder, viivakoodinlukija, paino -, sensori -, PLC)
Muste: 
110 ml tiivistetty värikasetti
Jopa 15 miljoonaa merkkiä per kasetti
Laaja valikoima värejä ja tyypit muste
Öljy perustan huokoinen tulostus
Liuotin-pohjaiset, ei-huokoinen print (CFIA hyväksytty)
Hyväksytty CFIA nopeasti kuiva-musteet
Sähkö: 
100-240V 50/60Hz 3.3 tulojännite
12V 40W suurin lähtöjännite
Oikosulku suojaus
CE/GS/UL/UL SA 

Itsenäinen tulostus-järjestelmä
Mittalaitteen kytkin nopeuden säätö
Mittalaitteen kytkin delay control
Enintään 53 mm (2") korkeus tulosta
Tulostaa jopa 60 m/min (3 ft/s)
8 380 px (fontin koko
TrueType-fontit tulosta
Tulosta kaikki viivakoodeja tai symbolit
Akku varmuuskopio aika ja päivämäärä
Inkrementaalinen/decrimental numerointi
Lead-free-ja RoHS-yhteensopiva
RN-ohjelmisto, joka perustuu Windows-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
FCC: n/CE/ICES-hyväksynnät
0-45°C käyttölämpötila-alue
2,5 kg: n Paino pakkaus
Korkean resoluution pechatavshiesya päivämäärä-ja kellonaika -, laskuri

Korkeus Petti 2 53 mm Kaikki TrueType-fontteja ja symbolit

Käyttämällä "out of the box" vähän huoltoa

Max speedy-th tulostus 60m/min Tulostus logoja, grafiikkaa ja viivakoodeja

Offline-tilassa tulostaminen simsalagrimm ohjelmisto perustuu Windows

Tulostus on huokoinen ja ei-huokoiset pinnat (puu, pahvi, paperi,

muovi -, metalli -, muovi -)
OrdioX R300 est un système d'impression, ce qui est le fleuron de connu dans le monde de l'entreprise Rn Mark Inc. Маркиратор fiable et économique pour l'impression de grandes symboles sur l'emballage secondaire,de cartons et de boîtes. Avec l'aide de la technologie piézo-haute résolution d'impression,l'imprimante s'est imposé comme fiable, respectueux de l'environnement, confortable, et très peu coûteux à exploiter et à entretenir. Ces imprimantes peuvent imprimer tous les вашитехнические travail à haute résolution, fiable, économique, et avec des faibles coûts de consommables, infligeant des informations sur poreux et non poreux les matériaux, avec l'utilisation de différents rapide schant de l'encre de différentes couleurs. Le système d'exploitation Windows,
Approuvé par la FCC, le CE a Approuvé
Ne contient pas de plomb et conforme à la directive RoHS 
Lien: 
USB
Un périphérique d'entrée externe (l'arbre du codeur, le scanner de code-barres, poids, capteur, PLC)
Encre: 
110 ml hermétique cartouche d'encre
Jusqu'à 15 millions de caractères sur la cartouche
Un large choix de couleurs et de types d'encre
Huile la base pour poreux d'impression
Sur la base de solvant pour la non-poreuses d'impression (approuvé par l'ACIA)
Approuvé par l'ACIA pour les fast-les peintures sèches
Alimentation électrique: 
100-240V 50/60Hz 3.3 tension d'entrée
12V 40W tension de sortie maximum
Protection contre les courts-circuits
CE/GS/UL/UL SA 

Les systèmes autonomes d'impression
Codeur-commutateur pour contrôler la vitesse
Codeur-commutateur pour la gestion des retards
À 53 mm (2") hauteur d'impression
D'impression jusqu'à 60 m/min (3 pieds/s)
8 380 pixels, la taille de la police
L'impression des polices TrueType
L'impression des codes à barres ou des caractères
Batterie de sauvegarde de l'heure et la date
Les sauvegardes incrémentielles/decrimental de numérotation
Lead-free et compatible RoHS
RN soft sur Windows OS
FCC/CE/ICES approbations
0-45°C plage de température de fonctionnement
2,5 kg Poids avec emballage
Haute résolution печатиАвтоматическая la date et l'heure, le compteur

Hauteur петати de 2 à 53 mm TrueType polices et symboles

L'utilisation de la boîte de Faibles coûts d'exploitation

Max scor-t impression de 60m/min Impression des logos, des graphiques et des codes à barres

Autonome impression символовПрограммное logiciel basé sur Windows

Impression sur poreux et des surfaces non poreuses (bois, carton, papier,

plastique,métal,plastique)
OrdioX R300 - to je sustav za ispis, koji je vodeći poznati na cijeli svijet tvrtke Rn Mark Inc. Маркиратор pouzdan i ekonomičan izbor za ispis velikih znakova na sekundarne ambalaže,kartonske kutije i kutije. Pomoću tehnologija piezo-ispis visoke razlučivosti,pisač se etablirao kao pouzdan, ekološki čist, udoban i vrlo jeftin u eksploataciji i održavanju. Ovi pisači mogu ispisati sve вашитехнические naloga visoke rezolucije, sigurno, štedljivo i sa niskim troškovima za potrošni materijal, pri tome nanose informacije na porozne i ne-poroznih materijala, koristeći različite brzo высыхающих tinte različitih boja. Operacijski sustav Windows,
Odobreno od FCC, CE Odobreno
Ne sadrži olovo i RoHS compliant 
Povezivanje: 
USB
Vanjski uređaji (vratilo enkoderom, bar kod skener, težine, senzor, PLC)
Tinta: 
110 ml hermetičan ink cartridge
Do 15 milijuna znakova u spremnik
Širok izbor boja i vrsta tinte
Ulje osnovi za porozne ispis
Na bazi otapala za neporozni ispis (odobren CFIA)
Odobren CFIA za brze suhe boje
Električno napajanje: 
100-240V 50/60Hz 3.3 ulazni napon
40W 12V maksimalni izlazni napon
Zaštita od kratkog spoja
CE/GS/UL SAD/DIV SA 

Samostalan sustav za tisak
Koder-prekidač za kontrolu brzine
Koder-prekidač za upravljanje kašnjenja
Do 53 mm (2") visina ispisa
Ispisa do 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 piksela veličina slova
Ispis TrueType
Ispis bilo bar-kodova ili znakova
Pričuvna baterija za datum i vrijeme
Inkrementalne/decrimental numeriranja
Lead-free i RoHS compliant
RN softver na bazi Windows OS
FCC/CE/ICES odobrenja
0-45°C raspon radne temperature
2,5 kg Težina sa pakiranjem
Visoka rezolucija печатиАвтоматическая datum i vrijeme, brojač

Visina петати od 2 do 53 mm Sve TrueType fontova i simbola

Korištenje "iz kutije" Niske operativne troškove

Max brzina-c t ispis 60m/min za Ispis logotipa, grafike i bar kodova

Autonomna ispis символовПрограммное softver baziran na Windows

Ispis na porozne i ne-porozne površine (drvo, karton, papir,

plastika,metal,plastika)
OrdioX R300 je tiskový systém, který je vlajkovou lodí známého na celý svět společnosti Rn Mark Inc. Маркиратор spolehlivé a ekonomické řešení pro tisk velkých znaků na sekundární balení,kartonové krabice a boxy. Pomocí technologie piezo-tisk s vysokým rozlišením,tiskárna se etablovala jako spolehlivý, ekologicky čisté, pohodlné a velmi levné na provoz a údržbu. Tyto tiskárny mohou tisknout všechny вашитехнические úkoly s vysokým rozlišením, bezpečně, šetrně a s nízkými náklady na spotřební materiál, v tomto což informace na porézní i neporézní materiály, s použitím různých rychle высыхающих inkousty různých barev. Operační systém Windows,
Schválený FCC, Schválený CE
Neobsahuje olovo a RoHS 
Vazba: 
USB
Externí vstupní zařízení (val snímač, snímač čárového kódu, váhy, čidla, PLC)
Inkoust: 
110 ml izolační inkoustové kazety
Až 15 milionů znaků na kazetu
Široký výběr barev a typů inkoustů
Na olej základ pro porézní tisk
Na bázi rozpouštědla pro neporézní tisku (schválen CFIA)
Schválen CFIA pro fast-suché barva
Elektrické napájení: 
100-240V 50/60Hz 3.3 vstupní napětí
12V 40 WATTŮ maximální výstupní napětí
Ochrana proti zkratu
CE/GS/UL USA/UL SA 

Autonomní systém tisku
Kodér-přepínač pro ovládání rychlosti
Kodér-přepínač pro ovládání zpoždění
Až do 53 mm (2") výška tisku
Tisk až do 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 pixelů, velikost písma
Tisk fontů TrueType
Tisk všech čárových kódů, znaků a symbolů
Záložní baterie pro datum a čas
Инкрементные/decrimental číslování
Lead-free a RoHS kompatibilní
RN software na bázi OS Windows
FCC/CE/ICES schválení
0-45°C, provozní rozsah teplot
2,5 kg Hmotnost s obalem
Vysoké rozlišení печатиАвтоматическая datum a čas, počítadlo motohodin

Výška петати od 2 do 53 mm Všechny TrueType fonty a symboly

Použití "z krabice" Nízké provozní náklady

Max scor-amb tisk 60m/min Tisk loga, grafiku a čárové kódy

Autonomní tisk символовПрограммное software na bázi Windows

Tisk na porézní a neporézní povrchy (dřevo, karton, papír,

plast,kov,plasty)
OrdioX R300 är en utskrift system som är flaggskeppet i den världsberömda företaget Rn Mark Inc. Skrivaren tillförlitliga och ekonomiskt val för att skriva ut stora tecken på sekundära förpackningar,kartonger och lådor. Med hjälp av teknik piezo-print-skrivare med hög upplösning etablerat sig som en pålitlig, miljövänligt, bekvämt och mycket billig att använda och underhålla. Dessa skrivare kan skriva ut alla vesitekniikan jobb med hög upplösning, tillförlitlig, ekonomisk och låga kostnader för förbrukningsvaror, orsakar information på porösa och icke porösa material, med hjälp av en mängd olika snabbtorkande bläck i olika färger. Operativsystem Windows
FCC-godkända, CE-Godkänd
Är blyfria och RoHS 
Länk: 
USB
Externa input-enheter (shaft encoder, streckkodsläsare, vikt, givare, PLC -)
Bläck: 
110 ml förseglade bläckpatron
Upp till 15 miljoner tecken per kassett
Ett brett urval av färger och typer av bläck
Olja grunden för porösa utskrift
Lösningsmedelsbaserad, icke-porösa print (CFIA godkänd)
Godkänd av CFIA för att snabbt torka bläck
Elektrisk ström: 
100-240V 50/60Hz 3.3 spänning
12V 40W max utspänning
Den kortslutningsskydd
CE - /GS/UL/UL SA 

Fristående printing system
Givaren switch för varvtalsreglering
Givaren switch för dröjsmål kontroll
Upp till 53 mm (2") höjd skriv ut
Skriv ut upp till 60 m/min (3 ft/sec)
8 380 pixlar font storlek
Skriv ut TrueType-teckensnitt
Skriv ut alla streckkoder eller symboler
Batteri backup för tid och datum
Inkrementell/decrimental numrering
Bly-fria och uppfyller RoHS
RN-program baserade på Windows OS
FCC/CE/ICES godkännanden
0-45°C drifttemperatur
2,5 kg Vikt med förpackning
Hög upplösning pechatavshiesya datum och tid räknare

Höjd Petti från 2 till 53 mm Alla TrueType-teckensnitt och symboler

Med hjälp av "out of the box" Lågt underhåll

Max snabb-e-utskrift 60m/min Utskrift av logotyper, grafik och streckkoder

Offline utskrift simsalagrimm mjukvara baserad på Windows

Skriva ut på porösa och icke porösa ytor (trä, kartong, papper,

plast,metall,plast)
OrdioX R300 - see on süsteem trükkimine, mis on lipulaev tuntud kogu maailmas firma Rn Mark Inc. Маркиратор usaldusväärne ja ökonoomne variant trükkida suurte tähtedega teisene pakend,kastid ja karbid. Tehnoloogia abil piezo-trükkimine kõrge eraldusvõimega,printer on ennast tõestanud nagu usaldusväärne, ökoloogiliselt puhas, mugav ja väga odav kasutada ja hooldada. Need printerid võivad trükkida kõik вашитехнические ülesanded on kõrge resolutsiooniga, ohutult, säästlikult ja madalate kuludega tarneid, seejuures kahjustamata teavet poorne ja mittepoorsest materjale, kasutades erinevaid kiiresti высыхающих tint erinevat värvi. Operatsioonisüsteem on Windows,
Kinnitamise FCC, Kinnitamise CE
Ei sisalda pliid ja RoHS ' ile vastavuses 
Side: 
USB
Väline sisend (võlli kodeerija, vöötkoodi, kaalu, andur, PLC)
Tint: 
110 ml suletavasse tindikassett
Kuni 15 miljonit tähemärki kassett
Lai valik värve ja liike tint
Õli aluseks poorsetele prindi
Baasil lahusti, et mittepoorsest print (heaks kiidetud CFIA)
Heaks kiidetud CFIA, et kiirtoit, kuivanud värvi
Elektriline toide: 
100-240V 50/60Hz 3.3 sisendpinge
12V 40W maksimaalne väljundpinge
Lühisekaitse
CE/GS/UL USA/UL CA 

Omaette süsteem prindi
Kooder-lüliti kiiruse kontrollimiseks
Kooder-kommutaator viivitus
Kuni 53 mm (2") prindi kõrgus
Prindib kuni 60 m/min (3 jalga/sek)
8 380 pikslit fondi suurus
Prindi TrueType-fontide
Prindi mis tahes vöötkoodi või tähemärki
Aku backup aega ja kuupäeva
Varundamiseks/decrimental numeratsioon
Lead-free ja RoHS ' ile vastavuses.
RN-soft põhineb Windows OS
FCC/CE/ICES kinnitused
0-45°C tööpiirkond temperatuuri
2,5 kg Kaal koos pakendiga
Kõrge resolutsiooniga печатиАвтоматическая kuupäev ja kellaaeg, counter

Kõrgus петати alates 2 kuni 53 mm Kõik TrueType-fondid ja sümbolid

Kasutamine "karbist välja" Madalad hoolduskulud

Max speed-tü trükkimine 60м/min Printimine logod, graafika ja vöötkoodi

Autonoomne prindi символовПрограммное tarkvara põhineb Windows

Prindi poorne ja mittepoorsest pindadel (puit, papp, paber,

plast -, metall -, plast -)
